PS C:\Users\franc\Desktop\iperf3.18\_64\iperf3.18\_64> .\iperf3.exe -c 172.22.79.5 -u -b 1000M -l 1472

warning: UDP block size 1472 exceeds TCP MSS 1363, may result in fragmentation / drops

Connecting to host 172.22.79.5, port 5201

[ 5] local 172.22.79.42 port 57786 connected to 172.22.79.5 port 5201

[ ID] Interval Transfer Bitrate Total Datagrams

[ 5] 0.00-1.01 sec 12.4 MBytes 102 Mbits/sec 8809

[ 5] 1.01-2.01 sec 11.0 MBytes 93.1 Mbits/sec 7850

[ 5] 2.01-3.01 sec 10.3 MBytes 85.5 Mbits/sec 7324

[ 5] 3.01-4.00 sec 11.9 MBytes 101 Mbits/sec 8498

[ 5] 4.00-5.01 sec 11.5 MBytes 95.9 Mbits/sec 8212

[ 5] 5.01-6.00 sec 12.9 MBytes 109 Mbits/sec 9157

[ 5] 6.00-7.00 sec 10.5 MBytes 87.9 Mbits/sec 7484

[ 5] 7.00-8.01 sec 10.9 MBytes 90.3 Mbits/sec 7731

[ 5] 8.01-9.00 sec 11.0 MBytes 93.0 Mbits/sec 7818

[ 5] 9.00-10.01 sec 11.8 MBytes 98.1 Mbits/sec 8380

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

[ ID] Interval Transfer Bitrate Jitter Lost/Total Datagrams

[ 5] 0.00-10.01 sec 114 MBytes 95.6 Mbits/sec 0.000 ms 0/81263 (0%) sender

[ 5] 0.00-10.05 sec 109 MBytes 91.2 Mbits/sec 0.077 ms 3440/81262 (4.2%) receiver

iperf Done.

PS C:\Users\franc\Desktop\iperf3.18\_64\iperf3.18\_64> .\iperf3.exe -c 172.22.79.5 -u -b 1000M -l 1472

warning: UDP block size 1472 exceeds TCP MSS 1363, may result in fragmentation / drops

Connecting to host 172.22.79.5, port 5201

[ 5] local 172.22.79.42 port 57787 connected to 172.22.79.5 port 5201

[ ID] Interval Transfer Bitrate Total Datagrams

[ 5] 0.00-1.01 sec 11.4 MBytes 94.6 Mbits/sec 8131

[ 5] 1.01-2.00 sec 11.2 MBytes 95.0 Mbits/sec 7978

[ 5] 2.00-3.01 sec 11.6 MBytes 97.0 Mbits/sec 8285

[ 5] 3.01-3.75 sec 9.22 MBytes 104 Mbits/sec 6565

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

[ ID] Interval Transfer Bitrate Jitter Lost/Total Datagrams

[ 5] 0.00-3.75 sec 43.5 MBytes 97.2 Mbits/sec 0.000 ms 0/30959 (0%) sender

[ 5] 0.00-3.75 sec 0.00 Bytes 0.00 bits/sec 0.000 ms 0/0 (0%) receiver

iperf3: interrupt - the client has terminated

PS C:\Users\franc\Desktop\iperf3.18\_64\iperf3.18\_64> .\iperf3.exe -c 172.22.79.5 -u -b 300M -l 1472

warning: UDP block size 1472 exceeds TCP MSS 1363, may result in fragmentation / drops

Connecting to host 172.22.79.5, port 5201

[ 5] local 172.22.79.42 port 57788 connected to 172.22.79.5 port 5201

[ ID] Interval Transfer Bitrate Total Datagrams

[ 5] 0.00-1.01 sec 13.9 MBytes 116 Mbits/sec 9905

[ 5] 1.01-2.01 sec 13.3 MBytes 111 Mbits/sec 9440

[ 5] 2.01-3.00 sec 15.0 MBytes 127 Mbits/sec 10677

[ 5] 3.00-4.01 sec 15.6 MBytes 129 Mbits/sec 11094

[ 5] 4.01-5.00 sec 15.7 MBytes 133 Mbits/sec 11161

[ 5] 5.00-6.01 sec 15.6 MBytes 130 Mbits/sec 11129

[ 5] 6.01-7.00 sec 15.0 MBytes 127 Mbits/sec 10660

[ 5] 7.00-8.01 sec 15.1 MBytes 126 Mbits/sec 10752

[ 5] 8.01-9.01 sec 16.0 MBytes 134 Mbits/sec 11391

[ 5] 9.01-10.02 sec 16.4 MBytes 137 Mbits/sec 11666

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

[ ID] Interval Transfer Bitrate Jitter Lost/Total Datagrams

[ 5] 0.00-10.02 sec 151 MBytes 127 Mbits/sec 0.000 ms 0/107875 (0%) sender

[ 5] 0.00-10.02 sec 148 MBytes 124 Mbits/sec 0.012 ms 2111/107874 (2%) receiver

iperf Done.

PS C:\Users\franc\Desktop\iperf3.18\_64\iperf3.18\_64> .\iperf3.exe -c 172.22.79.5 -u -b 300M -l 1472

warning: UDP block size 1472 exceeds TCP MSS 1363, may result in fragmentation / drops

Connecting to host 172.22.79.5, port 5201

[ 5] local 172.22.79.42 port 57789 connected to 172.22.79.5 port 5201

[ ID] Interval Transfer Bitrate Total Datagrams

[ 5] 0.00-1.01 sec 15.4 MBytes 128 Mbits/sec 10968

[ 5] 1.01-2.01 sec 15.7 MBytes 131 Mbits/sec 11183

[ 5] 2.01-3.00 sec 15.9 MBytes 134 Mbits/sec 11312

[ 5] 3.00-4.01 sec 15.5 MBytes 129 Mbits/sec 11043

[ 5] 4.01-5.01 sec 16.1 MBytes 134 Mbits/sec 11497

[ 5] 5.01-6.00 sec 15.2 MBytes 129 Mbits/sec 10861

[ 5] 6.00-7.01 sec 15.2 MBytes 127 Mbits/sec 10816

[ 5] 7.01-8.00 sec 12.2 MBytes 103 Mbits/sec 8693

[ 5] 8.00-9.01 sec 15.3 MBytes 127 Mbits/sec 10867

[ 5] 9.01-10.01 sec 16.3 MBytes 136 Mbits/sec 11582

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

[ ID] Interval Transfer Bitrate Jitter Lost/Total Datagrams

[ 5] 0.00-10.01 sec 153 MBytes 128 Mbits/sec 0.000 ms 0/108822 (0%) sender

[ 5] 0.00-10.02 sec 152 MBytes 127 Mbits/sec 0.057 ms 413/108819 (0.38%) receiver

iperf Done.

PS C:\Users\franc\Desktop\iperf3.18\_64\iperf3.18\_64> .\iperf3.exe -c 172.22.79.5 -u -b 300M -l 1472

warning: UDP block size 1472 exceeds TCP MSS 1363, may result in fragmentation / drops

Connecting to host 172.22.79.5, port 5201

[ 5] local 172.22.79.42 port 65388 connected to 172.22.79.5 port 5201

[ ID] Interval Transfer Bitrate Total Datagrams

[ 5] 0.00-1.00 sec 16.7 MBytes 140 Mbits/sec 11917

[ 5] 1.00-2.01 sec 17.2 MBytes 143 Mbits/sec 12253

[ 5] 2.01-3.00 sec 15.9 MBytes 135 Mbits/sec 11357

[ 5] 3.00-4.01 sec 15.1 MBytes 126 Mbits/sec 10767

[ 5] 4.01-5.01 sec 16.1 MBytes 134 Mbits/sec 11480

[ 5] 5.01-6.00 sec 16.3 MBytes 138 Mbits/sec 11602

[ 5] 6.00-7.01 sec 16.8 MBytes 139 Mbits/sec 11942

[ 5] 7.01-8.01 sec 16.5 MBytes 140 Mbits/sec 11771

[ 5] 8.01-9.01 sec 15.1 MBytes 126 Mbits/sec 10760

[ 5] 9.01-10.01 sec 16.2 MBytes 135 Mbits/sec 11519

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

[ ID] Interval Transfer Bitrate Jitter Lost/Total Datagrams

[ 5] 0.00-10.01 sec 162 MBytes 136 Mbits/sec 0.000 ms 0/115368 (0%) sender

[ 5] 0.00-10.02 sec 160 MBytes 134 Mbits/sec 0.022 ms 1077/115355 (0.93%) receiver

iperf Done.

PS C:\Users\franc\Desktop\iperf3.18\_64\iperf3.18\_64> .\iperf3.exe -c 172.22.79.5 -u -b 300M -l 1472

warning: UDP block size 1472 exceeds TCP MSS 1363, may result in fragmentation / drops

Connecting to host 172.22.79.5, port 5201

[ 5] local 172.22.79.42 port 65389 connected to 172.22.79.5 port 5201

[ ID] Interval Transfer Bitrate Total Datagrams

[ 5] 0.00-1.01 sec 14.4 MBytes 120 Mbits/sec 10290

[ 5] 1.01-2.01 sec 11.8 MBytes 98.0 Mbits/sec 8376

[ 5] 2.01-3.01 sec 12.7 MBytes 106 Mbits/sec 9049

[ 5] 3.01-4.01 sec 16.7 MBytes 141 Mbits/sec 11870

[ 5] 4.01-5.01 sec 14.5 MBytes 121 Mbits/sec 10361

[ 5] 5.01-6.01 sec 16.0 MBytes 135 Mbits/sec 11407

[ 5] 6.01-7.01 sec 15.8 MBytes 132 Mbits/sec 11256

[ 5] 7.01-8.01 sec 15.4 MBytes 129 Mbits/sec 10995

[ 5] 8.01-9.00 sec 13.9 MBytes 117 Mbits/sec 9885

[ 5] 9.00-10.01 sec 12.2 MBytes 102 Mbits/sec 8723

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

[ ID] Interval Transfer Bitrate Jitter Lost/Total Datagrams

[ 5] 0.00-10.01 sec 143 MBytes 120 Mbits/sec 0.000 ms 0/102212 (0%) sender

[ 5] 0.00-10.02 sec 136 MBytes 114 Mbits/sec 0.049 ms 5583/102210 (5.5%) receiver

iperf Done.

PS C:\Users\franc\Desktop\iperf3.18\_64\iperf3.18\_64> .\iperf3.exe -c 172.22.79.5 -u -b 300M -l 1472

warning: UDP block size 1472 exceeds TCP MSS 1363, may result in fragmentation / drops

Connecting to host 172.22.79.5, port 5201

[ 5] local 172.22.79.42 port 65390 connected to 172.22.79.5 port 5201

[ ID] Interval Transfer Bitrate Total Datagrams

[ 5] 0.00-1.01 sec 14.7 MBytes 122 Mbits/sec 10483

[ 5] 1.01-2.01 sec 15.7 MBytes 132 Mbits/sec 11166

[ 5] 2.01-3.00 sec 15.1 MBytes 128 Mbits/sec 10776

[ 5] 3.00-4.00 sec 14.6 MBytes 122 Mbits/sec 10425

[ 5] 4.00-5.01 sec 13.4 MBytes 111 Mbits/sec 9539

[ 5] 5.01-6.01 sec 16.3 MBytes 138 Mbits/sec 11613

[ 5] 6.01-7.01 sec 16.3 MBytes 136 Mbits/sec 11614

[ 5] 7.01-8.01 sec 16.4 MBytes 138 Mbits/sec 11653

[ 5] 8.01-9.01 sec 15.7 MBytes 131 Mbits/sec 11197

[ 5] 9.01-10.00 sec 15.8 MBytes 133 Mbits/sec 11227

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

[ ID] Interval Transfer Bitrate Jitter Lost/Total Datagrams

[ 5] 0.00-10.00 sec 154 MBytes 129 Mbits/sec 0.000 ms 0/109693 (0%) sender

[ 5] 0.00-10.01 sec 153 MBytes 128 Mbits/sec 0.138 ms 586/109693 (0.53%) receiver

iperf Done.

PS C:\Users\franc\Desktop\iperf3.18\_64\iperf3.18\_64> .\iperf3.exe -c 172.22.79.5 -u -b 300M -l 1472

warning: UDP block size 1472 exceeds TCP MSS 1363, may result in fragmentation / drops

Connecting to host 172.22.79.5, port 5201

[ 5] local 172.22.79.42 port 52938 connected to 172.22.79.5 port 5201

[ ID] Interval Transfer Bitrate Total Datagrams

[ 5] 0.00-1.01 sec 14.7 MBytes 123 Mbits/sec 10500

[ 5] 1.01-2.00 sec 10.5 MBytes 88.5 Mbits/sec 7459

[ 5] 2.00-3.00 sec 13.9 MBytes 116 Mbits/sec 9883

[ 5] 3.00-4.01 sec 14.4 MBytes 120 Mbits/sec 10251

[ 5] 4.01-5.00 sec 15.5 MBytes 130 Mbits/sec 11017

[ 5] 5.00-6.01 sec 14.6 MBytes 122 Mbits/sec 10400

[ 5] 6.01-7.01 sec 14.9 MBytes 125 Mbits/sec 10643

[ 5] 7.01-8.00 sec 15.7 MBytes 133 Mbits/sec 11196

[ 5] 8.00-9.01 sec 14.1 MBytes 118 Mbits/sec 10070

[ 5] 9.01-10.01 sec 14.8 MBytes 125 Mbits/sec 10535

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

[ ID] Interval Transfer Bitrate Jitter Lost/Total Datagrams

[ 5] 0.00-10.01 sec 143 MBytes 120 Mbits/sec 0.000 ms 0/101954 (0%) sender

[ 5] 0.00-10.02 sec 134 MBytes 112 Mbits/sec 0.035 ms 6210/101953 (6.1%) receiver

iperf Done.

PS C:\Users\franc\Desktop\iperf3.18\_64\iperf3.18\_64> .\iperf3.exe -c 172.22.79.5 -u -b 300M -l 1472

warning: UDP block size 1472 exceeds TCP MSS 1363, may result in fragmentation / drops

Connecting to host 172.22.79.5, port 5201

[ 5] local 172.22.79.42 port 52939 connected to 172.22.79.5 port 5201

[ ID] Interval Transfer Bitrate Total Datagrams

[ 5] 0.00-1.01 sec 13.4 MBytes 111 Mbits/sec 9521

[ 5] 1.01-2.00 sec 7.73 MBytes 65.4 Mbits/sec 5510

[ 5] 2.00-3.01 sec 8.75 MBytes 72.7 Mbits/sec 6232

[ 5] 3.01-4.00 sec 8.51 MBytes 72.0 Mbits/sec 6062

[ 5] 4.00-5.01 sec 16.2 MBytes 135 Mbits/sec 11522

[ 5] 5.01-6.00 sec 16.7 MBytes 141 Mbits/sec 11895

[ 5] 6.00-7.01 sec 16.8 MBytes 140 Mbits/sec 11935

[ 5] 7.01-8.00 sec 17.0 MBytes 144 Mbits/sec 12125

[ 5] 8.00-9.01 sec 15.1 MBytes 126 Mbits/sec 10737

[ 5] 9.01-10.00 sec 15.0 MBytes 127 Mbits/sec 10713

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

[ ID] Interval Transfer Bitrate Jitter Lost/Total Datagrams

[ 5] 0.00-10.00 sec 135 MBytes 113 Mbits/sec 0.000 ms 0/96252 (0%) sender

[ 5] 0.00-10.03 sec 130 MBytes 109 Mbits/sec 0.141 ms 3667/96251 (3.8%) receiver

iperf Done.

PS C:\Users\franc\Desktop\iperf3.18\_64\iperf3.18\_64> .\iperf3.exe -c 172.22.79.5 -u -b 300M -l 1472

warning: UDP block size 1472 exceeds TCP MSS 1363, may result in fragmentation / drops

Connecting to host 172.22.79.5, port 5201

[ 5] local 172.22.79.42 port 53907 connected to 172.22.79.5 port 5201

[ ID] Interval Transfer Bitrate Total Datagrams

[ 5] 0.00-1.01 sec 16.7 MBytes 139 Mbits/sec 11885

[ 5] 1.01-2.01 sec 16.2 MBytes 135 Mbits/sec 11519

[ 5] 2.01-3.00 sec 15.8 MBytes 134 Mbits/sec 11255

[ 5] 3.00-4.01 sec 14.2 MBytes 119 Mbits/sec 10145

[ 5] 4.01-5.01 sec 16.6 MBytes 139 Mbits/sec 11848

[ 5] 5.01-6.00 sec 15.6 MBytes 132 Mbits/sec 11096

[ 5] 6.00-7.01 sec 16.1 MBytes 135 Mbits/sec 11478

[ 5] 7.01-8.00 sec 15.6 MBytes 131 Mbits/sec 11084

[ 5] 8.00-9.01 sec 14.4 MBytes 120 Mbits/sec 10238

[ 5] 9.01-10.01 sec 17.3 MBytes 144 Mbits/sec 12308

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

[ ID] Interval Transfer Bitrate Jitter Lost/Total Datagrams

[ 5] 0.00-10.01 sec 158 MBytes 133 Mbits/sec 0.000 ms 0/112856 (0%) sender

[ 5] 0.00-10.02 sec 157 MBytes 131 Mbits/sec 0.122 ms 1104/112855 (0.98%) receiver

iperf Done.

PS C:\Users\franc\Desktop\iperf3.18\_64\iperf3.18\_64> .\iperf3.exe -c 172.22.79.5 -u -b 300M -l 1472

warning: UDP block size 1472 exceeds TCP MSS 1363, may result in fragmentation / drops

Connecting to host 172.22.79.5, port 5201

[ 5] local 172.22.79.42 port 53908 connected to 172.22.79.5 port 5201

[ ID] Interval Transfer Bitrate Total Datagrams

[ 5] 0.00-1.00 sec 16.0 MBytes 134 Mbits/sec 11394

[ 5] 1.00-2.01 sec 12.2 MBytes 101 Mbits/sec 8656

[ 5] 2.01-3.00 sec 9.83 MBytes 83.3 Mbits/sec 7004

[ 5] 3.00-4.01 sec 16.3 MBytes 136 Mbits/sec 11601

[ 5] 4.01-5.01 sec 11.4 MBytes 95.2 Mbits/sec 8098

[ 5] 5.01-6.00 sec 12.5 MBytes 106 Mbits/sec 8930

[ 5] 6.00-7.00 sec 14.5 MBytes 121 Mbits/sec 10327

[ 5] 7.00-8.01 sec 15.1 MBytes 125 Mbits/sec 10725

[ 5] 8.01-9.00 sec 14.6 MBytes 124 Mbits/sec 10420

[ 5] 9.00-10.01 sec 12.4 MBytes 103 Mbits/sec 8837

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

[ ID] Interval Transfer Bitrate Jitter Lost/Total Datagrams

[ 5] 0.00-10.01 sec 135 MBytes 113 Mbits/sec 0.000 ms 0/95992 (0%) sender

[ 5] 0.00-10.02 sec 130 MBytes 109 Mbits/sec 0.090 ms 3383/95992 (3.5%) receiver

iperf Done.

PS C:\Users\franc\Desktop\iperf3.18\_64\iperf3.18\_64> .\iperf3.exe -c 172.22.79.5 -u -b 300M -l 1472

warning: UDP block size 1472 exceeds TCP MSS 1363, may result in fragmentation / drops

Connecting to host 172.22.79.5, port 5201

[ 5] local 172.22.79.42 port 53909 connected to 172.22.79.5 port 5201

[ ID] Interval Transfer Bitrate Total Datagrams

[ 5] 0.00-1.01 sec 16.1 MBytes 133 Mbits/sec 11474

[ 5] 1.01-2.01 sec 14.3 MBytes 120 Mbits/sec 10169

[ 5] 2.01-3.01 sec 15.3 MBytes 128 Mbits/sec 10913

[ 5] 3.01-4.00 sec 13.6 MBytes 115 Mbits/sec 9666

[ 5] 4.00-5.01 sec 14.8 MBytes 124 Mbits/sec 10555

[ 5] 5.01-6.00 sec 14.1 MBytes 120 Mbits/sec 10073

[ 5] 6.00-7.01 sec 15.1 MBytes 127 Mbits/sec 10788

[ 5] 7.01-8.00 sec 16.0 MBytes 135 Mbits/sec 11396

[ 5] 8.00-9.01 sec 15.0 MBytes 125 Mbits/sec 10716

[ 5] 9.01-10.02 sec 12.6 MBytes 105 Mbits/sec 8958

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

[ ID] Interval Transfer Bitrate Jitter Lost/Total Datagrams

[ 5] 0.00-10.02 sec 147 MBytes 123 Mbits/sec 0.000 ms 0/104708 (0%) sender

[ 5] 0.00-10.03 sec 145 MBytes 121 Mbits/sec 0.057 ms 1295/104707 (1.2%) receiver

iperf Done.

PS C:\Users\franc\Desktop\iperf3.18\_64\iperf3.18\_64> .\iperf3.exe -c 172.22.79.5 -u -b 300M -l 1472

warning: UDP block size 1472 exceeds TCP MSS 1363, may result in fragmentation / drops

Connecting to host 172.22.79.5, port 5201

[ 5] local 172.22.79.42 port 60351 connected to 172.22.79.5 port 5201

[ ID] Interval Transfer Bitrate Total Datagrams

[ 5] 0.00-1.00 sec 14.4 MBytes 121 Mbits/sec 10284

[ 5] 1.00-2.01 sec 15.0 MBytes 126 Mbits/sec 10716

[ 5] 2.01-3.01 sec 13.8 MBytes 115 Mbits/sec 9821

[ 5] 3.01-4.01 sec 14.0 MBytes 118 Mbits/sec 9964

[ 5] 4.01-5.02 sec 13.8 MBytes 115 Mbits/sec 9863

[ 5] 5.02-6.00 sec 14.2 MBytes 120 Mbits/sec 10087

[ 5] 6.00-7.00 sec 15.8 MBytes 133 Mbits/sec 11254

[ 5] 7.00-8.01 sec 15.5 MBytes 129 Mbits/sec 11016

[ 5] 8.01-9.01 sec 14.8 MBytes 125 Mbits/sec 10548

[ 5] 9.01-10.01 sec 15.0 MBytes 125 Mbits/sec 10703

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

[ ID] Interval Transfer Bitrate Jitter Lost/Total Datagrams

[ 5] 0.00-10.01 sec 146 MBytes 123 Mbits/sec 0.000 ms 0/104256 (0%) sender

[ 5] 0.00-10.02 sec 145 MBytes 122 Mbits/sec 0.039 ms 703/104256 (0.67%) receiver

iperf Done.

PS C:\Users\franc\Desktop\iperf3.18\_64\iperf3.18\_64> .\iperf3.exe -c 172.22.79.5 -u -b 300M -l 1472

warning: UDP block size 1472 exceeds TCP MSS 1363, may result in fragmentation / drops

Connecting to host 172.22.79.5, port 5201

[ 5] local 172.22.79.42 port 52600 connected to 172.22.79.5 port 5201

[ ID] Interval Transfer Bitrate Total Datagrams

[ 5] 0.00-1.00 sec 16.2 MBytes 136 Mbits/sec 11569

[ 5] 1.00-2.01 sec 16.7 MBytes 139 Mbits/sec 11920

[ 5] 2.01-3.01 sec 17.4 MBytes 145 Mbits/sec 12409

[ 5] 3.01-4.00 sec 14.3 MBytes 122 Mbits/sec 10201

[ 5] 4.00-5.01 sec 14.1 MBytes 117 Mbits/sec 10059

[ 5] 5.01-6.00 sec 15.6 MBytes 132 Mbits/sec 11103

[ 5] 6.00-7.02 sec 14.4 MBytes 120 Mbits/sec 10287

[ 5] 7.02-8.01 sec 15.2 MBytes 128 Mbits/sec 10815

[ 5] 8.01-9.00 sec 14.7 MBytes 125 Mbits/sec 10492

[ 5] 9.00-10.01 sec 12.6 MBytes 105 Mbits/sec 8998

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

[ ID] Interval Transfer Bitrate Jitter Lost/Total Datagrams

[ 5] 0.00-10.01 sec 151 MBytes 127 Mbits/sec 0.000 ms 0/107853 (0%) sender

[ 5] 0.00-10.05 sec 151 MBytes 126 Mbits/sec 0.060 ms 530/107852 (0.49%) receiver

iperf Done.

PS C:\Users\franc\Desktop\iperf3.18\_64\iperf3.18\_64> .\iperf3.exe -c 172.22.79.5 -u -b 300M -l 1472

warning: UDP block size 1472 exceeds TCP MSS 1363, may result in fragmentation / drops

Connecting to host 172.22.79.5, port 5201

[ 5] local 172.22.79.42 port 52601 connected to 172.22.79.5 port 5201

[ ID] Interval Transfer Bitrate Total Datagrams

[ 5] 0.00-1.01 sec 15.7 MBytes 131 Mbits/sec 11169

[ 5] 1.01-2.00 sec 14.1 MBytes 119 Mbits/sec 10060

[ 5] 2.00-3.01 sec 12.0 MBytes 100 Mbits/sec 8541

[ 5] 3.01-4.01 sec 14.8 MBytes 123 Mbits/sec 10519

[ 5] 4.01-5.01 sec 14.7 MBytes 124 Mbits/sec 10506

[ 5] 5.01-6.00 sec 12.7 MBytes 107 Mbits/sec 9052

[ 5] 6.00-7.01 sec 15.2 MBytes 127 Mbits/sec 10856

[ 5] 7.01-8.00 sec 12.9 MBytes 109 Mbits/sec 9188

[ 5] 8.00-9.01 sec 13.8 MBytes 114 Mbits/sec 9803

[ 5] 9.01-10.01 sec 12.1 MBytes 101 Mbits/sec 8611

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

[ ID] Interval Transfer Bitrate Jitter Lost/Total Datagrams

[ 5] 0.00-10.01 sec 138 MBytes 116 Mbits/sec 0.000 ms 0/98305 (0%) sender

[ 5] 0.00-10.03 sec 136 MBytes 114 Mbits/sec 0.072 ms 1474/98305 (1.5%) receiver

iperf Done.

PS C:\Users\franc\Desktop\iperf3.18\_64\iperf3.18\_64> .\iperf3.exe -c 172.22.79.5 -u -b 400M -l 1472

warning: UDP block size 1472 exceeds TCP MSS 1363, may result in fragmentation / drops

Connecting to host 172.22.79.5, port 5201

[ 5] local 172.22.79.42 port 58061 connected to 172.22.79.5 port 5201

[ ID] Interval Transfer Bitrate Total Datagrams

[ 5] 0.00-1.01 sec 16.6 MBytes 138 Mbits/sec 11815

[ 5] 1.01-2.00 sec 14.4 MBytes 121 Mbits/sec 10248

[ 5] 2.00-3.01 sec 16.2 MBytes 135 Mbits/sec 11567

[ 5] 3.01-4.00 sec 14.6 MBytes 124 Mbits/sec 10430

[ 5] 4.00-5.01 sec 14.4 MBytes 120 Mbits/sec 10287

[ 5] 5.01-6.01 sec 16.6 MBytes 139 Mbits/sec 11824

[ 5] 6.01-7.00 sec 15.7 MBytes 134 Mbits/sec 11212

[ 5] 7.00-8.01 sec 15.5 MBytes 129 Mbits/sec 11027

[ 5] 8.01-9.01 sec 12.7 MBytes 106 Mbits/sec 9045

[ 5] 9.01-10.01 sec 15.2 MBytes 128 Mbits/sec 10805

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

[ ID] Interval Transfer Bitrate Jitter Lost/Total Datagrams

[ 5] 0.00-10.01 sec 152 MBytes 127 Mbits/sec 0.000 ms 0/108260 (0%) sender

[ 5] 0.00-10.02 sec 151 MBytes 127 Mbits/sec 0.014 ms 369/108259 (0.34%) receiver

iperf Done.

PS C:\Users\franc\Desktop\iperf3.18\_64\iperf3.18\_64> .\iperf3.exe -c 172.22.79.5 -u -b 400M -l 1472

warning: UDP block size 1472 exceeds TCP MSS 1363, may result in fragmentation / drops

Connecting to host 172.22.79.5, port 5201

[ 5] local 172.22.79.42 port 58062 connected to 172.22.79.5 port 5201

[ ID] Interval Transfer Bitrate Total Datagrams

[ 5] 0.00-1.00 sec 15.9 MBytes 133 Mbits/sec 11330

[ 5] 1.00-2.01 sec 16.3 MBytes 135 Mbits/sec 11584

[ 5] 2.01-3.01 sec 15.8 MBytes 133 Mbits/sec 11278

[ 5] 3.01-4.01 sec 14.7 MBytes 123 Mbits/sec 10480

[ 5] 4.01-5.00 sec 15.0 MBytes 127 Mbits/sec 10650

[ 5] 5.00-6.01 sec 15.7 MBytes 130 Mbits/sec 11163

[ 5] 6.01-7.01 sec 15.5 MBytes 131 Mbits/sec 11047

[ 5] 7.01-8.01 sec 16.4 MBytes 136 Mbits/sec 11647

[ 5] 8.01-9.01 sec 15.4 MBytes 129 Mbits/sec 10953

[ 5] 9.01-10.00 sec 16.0 MBytes 135 Mbits/sec 11391

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

[ ID] Interval Transfer Bitrate Jitter Lost/Total Datagrams

[ 5] 0.00-10.00 sec 157 MBytes 131 Mbits/sec 0.000 ms 0/111523 (0%) sender

[ 5] 0.00-10.02 sec 154 MBytes 129 Mbits/sec 0.043 ms 1799/111522 (1.6%) receiver

iperf Done.

PS C:\Users\franc\Desktop\iperf3.18\_64\iperf3.18\_64> .\iperf3.exe -c 172.22.79.5 -u -b 400M -l 1472

warning: UDP block size 1472 exceeds TCP MSS 1363, may result in fragmentation / drops

Connecting to host 172.22.79.5, port 5201

[ 5] local 172.22.79.42 port 58063 connected to 172.22.79.5 port 5201

[ ID] Interval Transfer Bitrate Total Datagrams

[ 5] 0.00-1.01 sec 16.0 MBytes 133 Mbits/sec 11426

[ 5] 1.01-2.01 sec 16.4 MBytes 139 Mbits/sec 11715

[ 5] 2.01-3.01 sec 15.0 MBytes 125 Mbits/sec 10701

[ 5] 3.01-4.01 sec 15.3 MBytes 130 Mbits/sec 10926

[ 5] 4.01-5.02 sec 16.3 MBytes 136 Mbits/sec 11604

[ 5] 5.02-6.01 sec 15.7 MBytes 133 Mbits/sec 11212

[ 5] 6.01-7.01 sec 12.9 MBytes 108 Mbits/sec 9201

[ 5] 7.01-8.01 sec 14.6 MBytes 123 Mbits/sec 10389

[ 5] 8.01-9.00 sec 13.9 MBytes 117 Mbits/sec 9918

[ 5] 9.00-10.01 sec 15.3 MBytes 128 Mbits/sec 10893

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

[ ID] Interval Transfer Bitrate Jitter Lost/Total Datagrams

[ 5] 0.00-10.01 sec 152 MBytes 127 Mbits/sec 0.000 ms 0/107985 (0%) sender

[ 5] 0.00-10.01 sec 151 MBytes 126 Mbits/sec 0.014 ms 484/107984 (0.45%) receiver

iperf Done.

PS C:\Users\franc\Desktop\iperf3.18\_64\iperf3.18\_64> .\iperf3.exe -c 172.22.79.5 -u -b 400M -l 1472

warning: UDP block size 1472 exceeds TCP MSS 1363, may result in fragmentation / drops

Connecting to host 172.22.79.5, port 5201

[ 5] local 172.22.79.42 port 51169 connected to 172.22.79.5 port 5201

[ ID] Interval Transfer Bitrate Total Datagrams

[ 5] 0.00-1.01 sec 15.2 MBytes 126 Mbits/sec 10808

[ 5] 1.01-2.01 sec 13.6 MBytes 114 Mbits/sec 9715

[ 5] 2.01-3.01 sec 14.6 MBytes 123 Mbits/sec 10395

[ 5] 3.01-4.01 sec 12.6 MBytes 105 Mbits/sec 8945

[ 5] 4.01-5.00 sec 12.1 MBytes 102 Mbits/sec 8624

[ 5] 5.00-6.01 sec 14.1 MBytes 117 Mbits/sec 10046

[ 5] 6.01-7.00 sec 15.3 MBytes 129 Mbits/sec 10871

[ 5] 7.00-8.01 sec 14.3 MBytes 120 Mbits/sec 10220

[ 5] 8.01-9.01 sec 15.0 MBytes 125 Mbits/sec 10669

[ 5] 9.01-10.00 sec 15.0 MBytes 126 Mbits/sec 10655

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

[ ID] Interval Transfer Bitrate Jitter Lost/Total Datagrams

[ 5] 0.00-10.00 sec 142 MBytes 119 Mbits/sec 0.000 ms 0/100948 (0%) sender

[ 5] 0.00-10.01 sec 136 MBytes 114 Mbits/sec 0.009 ms 4420/100947 (4.4%) receiver

iperf Done.

PS C:\Users\franc\Desktop\iperf3.18\_64\iperf3.18\_64> .\iperf3.exe -c 172.22.79.5 -u -b 400M -l 1472

warning: UDP block size 1472 exceeds TCP MSS 1363, may result in fragmentation / drops

Connecting to host 172.22.79.5, port 5201

[ 5] local 172.22.79.42 port 51170 connected to 172.22.79.5 port 5201

[ ID] Interval Transfer Bitrate Total Datagrams

[ 5] 0.00-1.01 sec 12.3 MBytes 102 Mbits/sec 8749

[ 5] 1.01-2.01 sec 13.4 MBytes 113 Mbits/sec 9530

[ 5] 2.01-3.00 sec 13.5 MBytes 114 Mbits/sec 9632

[ 5] 3.00-4.01 sec 13.7 MBytes 114 Mbits/sec 9754

[ 5] 4.01-5.01 sec 16.2 MBytes 135 Mbits/sec 11574

[ 5] 5.01-6.01 sec 15.4 MBytes 130 Mbits/sec 10942

[ 5] 6.01-7.01 sec 14.4 MBytes 121 Mbits/sec 10282

[ 5] 7.01-8.01 sec 15.0 MBytes 125 Mbits/sec 10689

[ 5] 8.01-9.01 sec 17.5 MBytes 148 Mbits/sec 12435

[ 5] 9.01-10.00 sec 12.8 MBytes 108 Mbits/sec 9125

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

[ ID] Interval Transfer Bitrate Jitter Lost/Total Datagrams

[ 5] 0.00-10.00 sec 144 MBytes 121 Mbits/sec 0.000 ms 0/102712 (0%) sender

[ 5] 0.00-10.02 sec 142 MBytes 119 Mbits/sec 0.025 ms 1837/102711 (1.8%) receiver

iperf Done.

PS C:\Users\franc\Desktop\iperf3.18\_64\iperf3.18\_64> .\iperf3.exe -c 172.22.79.5 -u -b 400M -l 1472

warning: UDP block size 1472 exceeds TCP MSS 1363, may result in fragmentation / drops

Connecting to host 172.22.79.5, port 5201

[ 5] local 172.22.79.42 port 60808 connected to 172.22.79.5 port 5201

[ ID] Interval Transfer Bitrate Total Datagrams

[ 5] 0.00-1.00 sec 15.7 MBytes 131 Mbits/sec 11162

[ 5] 1.00-2.01 sec 15.1 MBytes 125 Mbits/sec 10734

[ 5] 2.01-3.00 sec 15.1 MBytes 127 Mbits/sec 10737

[ 5] 3.00-4.01 sec 14.9 MBytes 124 Mbits/sec 10623

[ 5] 4.01-5.00 sec 16.2 MBytes 137 Mbits/sec 11538

[ 5] 5.00-6.01 sec 16.1 MBytes 134 Mbits/sec 11489

[ 5] 6.01-7.01 sec 13.5 MBytes 114 Mbits/sec 9649

[ 5] 7.01-8.01 sec 14.9 MBytes 124 Mbits/sec 10644

[ 5] 8.01-9.00 sec 9.16 MBytes 77.5 Mbits/sec 6526

[ 5] 9.00-10.01 sec 15.7 MBytes 130 Mbits/sec 11155

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

[ ID] Interval Transfer Bitrate Jitter Lost/Total Datagrams

[ 5] 0.00-10.01 sec 146 MBytes 123 Mbits/sec 0.000 ms 0/104257 (0%) sender

[ 5] 0.00-10.02 sec 145 MBytes 121 Mbits/sec 0.014 ms 876/104257 (0.84%) receiver

iperf Done.

PS C:\Users\franc\Desktop\iperf3.18\_64\iperf3.18\_64> .\iperf3.exe -c 172.22.79.5 -u -b 400M -l 1472

warning: UDP block size 1472 exceeds TCP MSS 1363, may result in fragmentation / drops

Connecting to host 172.22.79.5, port 5201

[ 5] local 172.22.79.42 port 60809 connected to 172.22.79.5 port 5201

[ ID] Interval Transfer Bitrate Total Datagrams

[ 5] 0.00-1.01 sec 15.5 MBytes 128 Mbits/sec 11036

[ 5] 1.01-2.00 sec 12.9 MBytes 109 Mbits/sec 9161

[ 5] 2.00-3.01 sec 14.4 MBytes 120 Mbits/sec 10272

[ 5] 3.01-4.01 sec 15.8 MBytes 132 Mbits/sec 11250

[ 5] 4.01-5.01 sec 16.4 MBytes 138 Mbits/sec 11664

[ 5] 5.01-6.01 sec 16.3 MBytes 136 Mbits/sec 11634

[ 5] 6.01-7.01 sec 15.9 MBytes 135 Mbits/sec 11349

[ 5] 7.01-8.01 sec 16.6 MBytes 138 Mbits/sec 11801

[ 5] 8.01-9.00 sec 15.4 MBytes 130 Mbits/sec 10965

[ 5] 9.00-10.01 sec 12.5 MBytes 104 Mbits/sec 8931

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

[ ID] Interval Transfer Bitrate Jitter Lost/Total Datagrams

[ 5] 0.00-10.01 sec 152 MBytes 127 Mbits/sec 0.000 ms 0/108063 (0%) sender

[ 5] 0.00-10.02 sec 148 MBytes 124 Mbits/sec 0.053 ms 2480/108034 (2.3%) receiver

iperf Done.

PS C:\Users\franc\Desktop\iperf3.18\_64\iperf3.18\_64> .\iperf3.exe -c 172.22.79.5 -u -b 400M -l 1472

warning: UDP block size 1472 exceeds TCP MSS 1363, may result in fragmentation / drops

Connecting to host 172.22.79.5, port 5201

[ 5] local 172.22.79.42 port 60810 connected to 172.22.79.5 port 5201

[ ID] Interval Transfer Bitrate Total Datagrams

[ 5] 0.00-1.01 sec 14.2 MBytes 119 Mbits/sec 10145

[ 5] 1.01-2.01 sec 14.8 MBytes 123 Mbits/sec 10509

[ 5] 2.01-3.00 sec 14.7 MBytes 124 Mbits/sec 10467

[ 5] 3.00-4.01 sec 17.1 MBytes 142 Mbits/sec 12188

[ 5] 4.01-5.00 sec 13.8 MBytes 117 Mbits/sec 9820

[ 5] 5.00-6.01 sec 16.1 MBytes 134 Mbits/sec 11499

[ 5] 6.01-7.01 sec 15.9 MBytes 134 Mbits/sec 11297

[ 5] 7.01-8.01 sec 16.0 MBytes 134 Mbits/sec 11393

[ 5] 8.01-9.00 sec 16.3 MBytes 138 Mbits/sec 11638

[ 5] 9.00-10.01 sec 16.7 MBytes 139 Mbits/sec 11923

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

[ ID] Interval Transfer Bitrate Jitter Lost/Total Datagrams

[ 5] 0.00-10.01 sec 156 MBytes 130 Mbits/sec 0.000 ms 0/110879 (0%) sender

[ 5] 0.00-10.02 sec 154 MBytes 129 Mbits/sec 0.190 ms 1014/110879 (0.91%) receiver

iperf Done.

PS C:\Users\franc\Desktop\iperf3.18\_64\iperf3.18\_64> .\iperf3.exe -c 172.22.79.5 -u -b 400M -l 1472

warning: UDP block size 1472 exceeds TCP MSS 1363, may result in fragmentation / drops

Connecting to host 172.22.79.5, port 5201

[ 5] local 172.22.79.42 port 60811 connected to 172.22.79.5 port 5201

[ ID] Interval Transfer Bitrate Total Datagrams

[ 5] 0.00-1.00 sec 15.3 MBytes 128 Mbits/sec 10872

[ 5] 1.00-2.01 sec 15.5 MBytes 129 Mbits/sec 11056

[ 5] 2.01-3.00 sec 15.4 MBytes 130 Mbits/sec 10981

[ 5] 3.00-4.00 sec 16.1 MBytes 135 Mbits/sec 11475

[ 5] 4.00-5.01 sec 15.2 MBytes 127 Mbits/sec 10810

[ 5] 5.01-6.00 sec 14.6 MBytes 123 Mbits/sec 10417

[ 5] 6.00-7.01 sec 16.0 MBytes 134 Mbits/sec 11428

[ 5] 7.01-8.01 sec 14.2 MBytes 118 Mbits/sec 10081

[ 5] 8.01-9.00 sec 15.2 MBytes 128 Mbits/sec 10854

[ 5] 9.00-10.01 sec 15.8 MBytes 131 Mbits/sec 11231

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

[ ID] Interval Transfer Bitrate Jitter Lost/Total Datagrams

[ 5] 0.00-10.01 sec 153 MBytes 128 Mbits/sec 0.000 ms 0/109205 (0%) sender

[ 5] 0.00-10.02 sec 152 MBytes 127 Mbits/sec 0.018 ms 1174/109204 (1.1%) receiver

iperf Done.

PS C:\Users\franc\Desktop\iperf3.18\_64\iperf3.18\_64> .\iperf3.exe -c 172.22.79.5 -u -b 400M -l 1472

warning: UDP block size 1472 exceeds TCP MSS 1363, may result in fragmentation / drops

Connecting to host 172.22.79.5, port 5201

[ 5] local 172.22.79.42 port 53440 connected to 172.22.79.5 port 5201

[ ID] Interval Transfer Bitrate Total Datagrams

[ 5] 0.00-1.00 sec 15.1 MBytes 127 Mbits/sec 10787

[ 5] 1.00-2.01 sec 15.9 MBytes 133 Mbits/sec 11334

[ 5] 2.01-3.01 sec 15.5 MBytes 129 Mbits/sec 11023

[ 5] 3.01-4.01 sec 15.7 MBytes 133 Mbits/sec 11202

[ 5] 4.01-5.01 sec 13.5 MBytes 113 Mbits/sec 9629

[ 5] 5.01-6.00 sec 15.7 MBytes 133 Mbits/sec 11185

[ 5] 6.00-7.00 sec 16.1 MBytes 136 Mbits/sec 11504

[ 5] 7.00-8.01 sec 16.9 MBytes 141 Mbits/sec 12030

[ 5] 8.01-9.01 sec 16.6 MBytes 140 Mbits/sec 11840

[ 5] 9.01-10.02 sec 8.56 MBytes 71.3 Mbits/sec 6096

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

[ ID] Interval Transfer Bitrate Jitter Lost/Total Datagrams

[ 5] 0.00-10.02 sec 150 MBytes 125 Mbits/sec 0.000 ms 0/106630 (0%) sender

[ 5] 0.00-10.03 sec 145 MBytes 122 Mbits/sec 0.013 ms 3070/106629 (2.9%) receiver

iperf Done.

PS C:\Users\franc\Desktop\iperf3.18\_64\iperf3.18\_64> .\iperf3.exe -c 172.22.79.5 -u -b 400M -l 1472

warning: UDP block size 1472 exceeds TCP MSS 1363, may result in fragmentation / drops

Connecting to host 172.22.79.5, port 5201

[ 5] local 172.22.79.42 port 52909 connected to 172.22.79.5 port 5201

[ ID] Interval Transfer Bitrate Total Datagrams

[ 5] 0.00-1.01 sec 14.3 MBytes 119 Mbits/sec 10211

[ 5] 1.01-2.01 sec 13.1 MBytes 111 Mbits/sec 9336

[ 5] 2.01-3.01 sec 15.9 MBytes 133 Mbits/sec 11347

[ 5] 3.01-4.02 sec 15.1 MBytes 126 Mbits/sec 10755

[ 5] 4.02-5.01 sec 13.5 MBytes 114 Mbits/sec 9593

[ 5] 5.01-6.00 sec 13.9 MBytes 117 Mbits/sec 9907

[ 5] 6.00-7.01 sec 14.7 MBytes 122 Mbits/sec 10442

[ 5] 7.01-8.01 sec 15.9 MBytes 133 Mbits/sec 11351

[ 5] 8.01-9.00 sec 11.4 MBytes 96.9 Mbits/sec 8138

[ 5] 9.00-10.01 sec 15.1 MBytes 126 Mbits/sec 10767

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

[ ID] Interval Transfer Bitrate Jitter Lost/Total Datagrams

[ 5] 0.00-10.01 sec 143 MBytes 120 Mbits/sec 0.000 ms 0/101847 (0%) sender

[ 5] 0.00-10.02 sec 139 MBytes 117 Mbits/sec 0.114 ms 2691/101847 (2.6%) receiver

iperf Done.

PS C:\Users\franc\Desktop\iperf3.18\_64\iperf3.18\_64> .\iperf3.exe -c 172.22.79.5 -u -b 400M -l 1472

warning: UDP block size 1472 exceeds TCP MSS 1363, may result in fragmentation / drops

Connecting to host 172.22.79.5, port 5201

[ 5] local 172.22.79.42 port 52910 connected to 172.22.79.5 port 5201

[ ID] Interval Transfer Bitrate Total Datagrams

[ 5] 0.00-1.01 sec 15.6 MBytes 129 Mbits/sec 11085

[ 5] 1.01-2.01 sec 14.7 MBytes 124 Mbits/sec 10480

[ 5] 2.01-3.01 sec 14.4 MBytes 120 Mbits/sec 10278

[ 5] 3.01-4.00 sec 13.4 MBytes 114 Mbits/sec 9577

[ 5] 4.00-5.01 sec 13.6 MBytes 114 Mbits/sec 9696

[ 5] 5.01-6.01 sec 14.4 MBytes 120 Mbits/sec 10277

[ 5] 6.01-7.01 sec 15.7 MBytes 132 Mbits/sec 11174

[ 5] 7.01-8.01 sec 14.6 MBytes 122 Mbits/sec 10397

[ 5] 8.01-9.01 sec 16.0 MBytes 136 Mbits/sec 11430

[ 5] 9.01-10.01 sec 16.3 MBytes 136 Mbits/sec 11616

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

[ ID] Interval Transfer Bitrate Jitter Lost/Total Datagrams

[ 5] 0.00-10.01 sec 149 MBytes 125 Mbits/sec 0.000 ms 0/106010 (0%) sender

[ 5] 0.00-10.02 sec 147 MBytes 123 Mbits/sec 0.159 ms 978/106010 (0.92%) receiver

iperf Done.

PS C:\Users\franc\Desktop\iperf3.18\_64\iperf3.18\_64> .\iperf3.exe -c 172.22.79.5 -u -b 400M -l 1472

warning: UDP block size 1472 exceeds TCP MSS 1363, may result in fragmentation / drops

Connecting to host 172.22.79.5, port 5201

[ 5] local 172.22.79.42 port 52911 connected to 172.22.79.5 port 5201

[ ID] Interval Transfer Bitrate Total Datagrams

[ 5] 0.00-1.00 sec 15.3 MBytes 128 Mbits/sec 10872

[ 5] 1.00-2.01 sec 16.0 MBytes 133 Mbits/sec 11380

[ 5] 2.01-3.00 sec 13.6 MBytes 115 Mbits/sec 9671

[ 5] 3.00-4.01 sec 14.4 MBytes 120 Mbits/sec 10280

[ 5] 4.01-5.00 sec 14.6 MBytes 123 Mbits/sec 10369

[ 5] 5.00-6.01 sec 15.3 MBytes 127 Mbits/sec 10875

[ 5] 6.01-7.00 sec 15.8 MBytes 134 Mbits/sec 11270

[ 5] 7.00-8.01 sec 15.6 MBytes 131 Mbits/sec 11136

[ 5] 8.01-9.00 sec 14.8 MBytes 125 Mbits/sec 10509

[ 5] 9.00-10.01 sec 14.7 MBytes 122 Mbits/sec 10502

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

[ ID] Interval Transfer Bitrate Jitter Lost/Total Datagrams

[ 5] 0.00-10.01 sec 150 MBytes 126 Mbits/sec 0.000 ms 0/106864 (0%) sender

[ 5] 0.00-10.07 sec 148 MBytes 124 Mbits/sec 0.146 ms 1254/106863 (1.2%) receiver

iperf Done.

PS C:\Users\franc\Desktop\iperf3.18\_64\iperf3.18\_64> .\iperf3.exe -c 172.22.79.5 -u -b 400M -l 1472

warning: UDP block size 1472 exceeds TCP MSS 1363, may result in fragmentation / drops

Connecting to host 172.22.79.5, port 5201

[ 5] local 172.22.79.42 port 63835 connected to 172.22.79.5 port 5201

[ ID] Interval Transfer Bitrate Total Datagrams

[ 5] 0.00-1.01 sec 11.8 MBytes 98.4 Mbits/sec 8430

[ 5] 1.01-2.00 sec 15.5 MBytes 130 Mbits/sec 11022

[ 5] 2.00-3.01 sec 13.8 MBytes 116 Mbits/sec 9862

[ 5] 3.01-4.00 sec 13.8 MBytes 117 Mbits/sec 9864

[ 5] 4.00-5.01 sec 13.5 MBytes 112 Mbits/sec 9588

[ 5] 5.01-6.01 sec 16.5 MBytes 137 Mbits/sec 11751

[ 5] 6.01-7.00 sec 15.8 MBytes 133 Mbits/sec 11223

[ 5] 7.00-8.01 sec 15.0 MBytes 125 Mbits/sec 10673

[ 5] 8.01-9.00 sec 16.4 MBytes 138 Mbits/sec 11689

[ 5] 9.00-10.01 sec 14.8 MBytes 123 Mbits/sec 10512

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

[ ID] Interval Transfer Bitrate Jitter Lost/Total Datagrams

[ 5] 0.00-10.01 sec 147 MBytes 123 Mbits/sec 0.000 ms 0/104614 (0%) sender

[ 5] 0.00-10.04 sec 145 MBytes 122 Mbits/sec 0.226 ms 969/104613 (0.93%) receiver