PS C:\Users\franc\Desktop\iperf3.18\_64\iperf3.18\_64> .\iperf3.exe -c 169.254.91.42

Connecting to host 169.254.91.42, port 5201

[ 5] local 169.254.27.143 port 51699 connected to 169.254.91.42 port 5201

[ ID] Interval Transfer Bitrate

[ 5] 0.00-1.00 sec 112 MBytes 939 Mbits/sec

[ 5] 1.00-2.01 sec 114 MBytes 948 Mbits/sec

[ 5] 2.01-3.00 sec 112 MBytes 949 Mbits/sec

[ 5] 3.00-4.01 sec 114 MBytes 947 Mbits/sec

[ 5] 4.01-5.00 sec 112 MBytes 950 Mbits/sec

[ 5] 5.00-6.01 sec 114 MBytes 949 Mbits/sec

[ 5] 6.01-7.01 sec 113 MBytes 950 Mbits/sec

[ 5] 7.01-8.01 sec 114 MBytes 949 Mbits/sec

[ 5] 8.01-9.01 sec 112 MBytes 950 Mbits/sec

[ 5] 9.01-10.00 sec 112 MBytes 948 Mbits/sec

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

[ ID] Interval Transfer Bitrate

[ 5] 0.00-10.00 sec 1.10 GBytes 948 Mbits/sec sender

[ 5] 0.00-10.01 sec 1.10 GBytes 947 Mbits/sec receiver

iperf Done.

PS C:\Users\franc\Desktop\iperf3.18\_64\iperf3.18\_64> .\iperf3.exe -c 169.254.91.42

Connecting to host 169.254.91.42, port 5201

[ 5] local 169.254.27.143 port 51704 connected to 169.254.91.42 port 5201

[ ID] Interval Transfer Bitrate

[ 5] 0.00-1.01 sec 114 MBytes 946 Mbits/sec

[ 5] 1.01-2.00 sec 112 MBytes 950 Mbits/sec

[ 5] 2.00-3.01 sec 114 MBytes 948 Mbits/sec

[ 5] 3.01-4.00 sec 112 MBytes 949 Mbits/sec

[ 5] 4.00-5.01 sec 114 MBytes 950 Mbits/sec

[ 5] 5.01-6.00 sec 112 MBytes 950 Mbits/sec

[ 5] 6.00-7.01 sec 115 MBytes 950 Mbits/sec

[ 5] 7.01-8.01 sec 112 MBytes 948 Mbits/sec

[ 5] 8.01-9.01 sec 114 MBytes 949 Mbits/sec

[ 5] 9.01-10.01 sec 112 MBytes 950 Mbits/sec

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

[ ID] Interval Transfer Bitrate

[ 5] 0.00-10.01 sec 1.11 GBytes 949 Mbits/sec sender

[ 5] 0.00-10.01 sec 1.11 GBytes 948 Mbits/sec receiver

iperf Done.

PS C:\Users\franc\Desktop\iperf3.18\_64\iperf3.18\_64> .\iperf3.exe -c 169.254.91.42

Connecting to host 169.254.91.42, port 5201

[ 5] local 169.254.27.143 port 51706 connected to 169.254.91.42 port 5201

[ ID] Interval Transfer Bitrate

[ 5] 0.00-1.01 sec 114 MBytes 950 Mbits/sec

[ 5] 1.01-2.01 sec 114 MBytes 948 Mbits/sec

[ 5] 2.01-3.00 sec 112 MBytes 948 Mbits/sec

[ 5] 3.00-4.02 sec 115 MBytes 950 Mbits/sec

[ 5] 4.02-5.00 sec 112 MBytes 949 Mbits/sec

[ 5] 5.00-6.01 sec 114 MBytes 949 Mbits/sec

[ 5] 6.01-7.00 sec 112 MBytes 950 Mbits/sec

[ 5] 7.00-8.01 sec 114 MBytes 949 Mbits/sec

[ 5] 8.01-9.00 sec 112 MBytes 949 Mbits/sec

[ 5] 9.00-10.01 sec 114 MBytes 949 Mbits/sec

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

[ ID] Interval Transfer Bitrate

[ 5] 0.00-10.01 sec 1.11 GBytes 949 Mbits/sec sender

[ 5] 0.00-10.02 sec 1.11 GBytes 948 Mbits/sec receiver

iperf Done.

PS C:\Users\franc\Desktop\iperf3.18\_64\iperf3.18\_64> .\iperf3.exe -c 169.254.91.42

Connecting to host 169.254.91.42, port 5201

[ 5] local 169.254.27.143 port 51708 connected to 169.254.91.42 port 5201

[ ID] Interval Transfer Bitrate

[ 5] 0.00-1.01 sec 114 MBytes 949 Mbits/sec

[ 5] 1.01-2.02 sec 114 MBytes 949 Mbits/sec

[ 5] 2.02-3.01 sec 113 MBytes 949 Mbits/sec

[ 5] 3.01-4.00 sec 112 MBytes 949 Mbits/sec

[ 5] 4.00-5.01 sec 114 MBytes 949 Mbits/sec

[ 5] 5.01-6.00 sec 112 MBytes 951 Mbits/sec

[ 5] 6.00-7.01 sec 114 MBytes 947 Mbits/sec

[ 5] 7.01-8.00 sec 112 MBytes 950 Mbits/sec

[ 5] 8.00-9.01 sec 114 MBytes 949 Mbits/sec

[ 5] 9.01-10.01 sec 112 MBytes 949 Mbits/sec

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

[ ID] Interval Transfer Bitrate

[ 5] 0.00-10.01 sec 1.11 GBytes 949 Mbits/sec sender

[ 5] 0.00-10.01 sec 1.11 GBytes 948 Mbits/sec receiver

iperf Done.

PS C:\Users\franc\Desktop\iperf3.18\_64\iperf3.18\_64> .\iperf3.exe -c 169.254.91.42

Connecting to host 169.254.91.42, port 5201

[ 5] local 169.254.27.143 port 51710 connected to 169.254.91.42 port 5201

[ ID] Interval Transfer Bitrate

[ 5] 0.00-1.01 sec 114 MBytes 946 Mbits/sec

[ 5] 1.01-2.01 sec 112 MBytes 949 Mbits/sec

[ 5] 2.01-3.01 sec 114 MBytes 950 Mbits/sec

[ 5] 3.01-4.00 sec 112 MBytes 948 Mbits/sec

[ 5] 4.00-5.01 sec 114 MBytes 949 Mbits/sec

[ 5] 5.01-6.01 sec 112 MBytes 950 Mbits/sec

[ 5] 6.01-7.02 sec 114 MBytes 953 Mbits/sec

[ 5] 7.02-8.01 sec 112 MBytes 950 Mbits/sec

[ 5] 8.01-9.02 sec 114 MBytes 949 Mbits/sec

[ 5] 9.02-10.01 sec 112 MBytes 950 Mbits/sec

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

[ ID] Interval Transfer Bitrate

[ 5] 0.00-10.01 sec 1.11 GBytes 949 Mbits/sec sender

[ 5] 0.00-10.02 sec 1.11 GBytes 948 Mbits/sec receiver

iperf Done.

PS C:\Users\franc\Desktop\iperf3.18\_64\iperf3.18\_64> .\iperf3.exe -c 169.254.91.42

Connecting to host 169.254.91.42, port 5201

[ 5] local 169.254.27.143 port 51712 connected to 169.254.91.42 port 5201

[ ID] Interval Transfer Bitrate

[ 5] 0.00-1.01 sec 114 MBytes 947 Mbits/sec

[ 5] 1.01-2.00 sec 112 MBytes 948 Mbits/sec

[ 5] 2.00-3.01 sec 114 MBytes 950 Mbits/sec

[ 5] 3.01-4.01 sec 113 MBytes 949 Mbits/sec

[ 5] 4.01-5.01 sec 113 MBytes 948 Mbits/sec

[ 5] 5.01-6.01 sec 114 MBytes 950 Mbits/sec

[ 5] 6.01-7.01 sec 112 MBytes 949 Mbits/sec

[ 5] 7.01-8.01 sec 114 MBytes 950 Mbits/sec

[ 5] 8.01-9.01 sec 113 MBytes 950 Mbits/sec

[ 5] 9.01-10.01 sec 114 MBytes 949 Mbits/sec

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

[ ID] Interval Transfer Bitrate

[ 5] 0.00-10.01 sec 1.11 GBytes 949 Mbits/sec sender

[ 5] 0.00-10.01 sec 1.11 GBytes 949 Mbits/sec receiver

iperf Done.

PS C:\Users\franc\Desktop\iperf3.18\_64\iperf3.18\_64> .\iperf3.exe -c 169.254.91.42

Connecting to host 169.254.91.42, port 5201

[ 5] local 169.254.27.143 port 51714 connected to 169.254.91.42 port 5201

[ ID] Interval Transfer Bitrate

[ 5] 0.00-1.01 sec 113 MBytes 942 Mbits/sec

[ 5] 1.01-2.00 sec 112 MBytes 949 Mbits/sec

[ 5] 2.00-3.01 sec 114 MBytes 948 Mbits/sec

[ 5] 3.01-4.01 sec 113 MBytes 950 Mbits/sec

[ 5] 4.01-5.01 sec 114 MBytes 949 Mbits/sec

[ 5] 5.01-6.01 sec 112 MBytes 949 Mbits/sec

[ 5] 6.01-7.00 sec 112 MBytes 948 Mbits/sec

[ 5] 7.00-8.01 sec 114 MBytes 949 Mbits/sec

[ 5] 8.01-9.02 sec 114 MBytes 950 Mbits/sec

[ 5] 9.02-10.01 sec 112 MBytes 950 Mbits/sec

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

[ ID] Interval Transfer Bitrate

[ 5] 0.00-10.01 sec 1.10 GBytes 948 Mbits/sec sender

[ 5] 0.00-10.01 sec 1.10 GBytes 948 Mbits/sec receiver

iperf Done.

PS C:\Users\franc\Desktop\iperf3.18\_64\iperf3.18\_64> .\iperf3.exe -c 169.254.91.42

Connecting to host 169.254.91.42, port 5201

[ 5] local 169.254.27.143 port 51716 connected to 169.254.91.42 port 5201

[ ID] Interval Transfer Bitrate

[ 5] 0.00-1.01 sec 114 MBytes 948 Mbits/sec

[ 5] 1.01-2.00 sec 112 MBytes 949 Mbits/sec

[ 5] 2.00-3.01 sec 114 MBytes 949 Mbits/sec

[ 5] 3.01-4.00 sec 112 MBytes 950 Mbits/sec

[ 5] 4.00-5.01 sec 114 MBytes 948 Mbits/sec

[ 5] 5.01-6.00 sec 112 MBytes 950 Mbits/sec

[ 5] 6.00-7.01 sec 114 MBytes 947 Mbits/sec

[ 5] 7.01-8.01 sec 113 MBytes 948 Mbits/sec

[ 5] 8.01-9.00 sec 112 MBytes 949 Mbits/sec

[ 5] 9.00-10.01 sec 114 MBytes 948 Mbits/sec

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

[ ID] Interval Transfer Bitrate

[ 5] 0.00-10.01 sec 1.11 GBytes 949 Mbits/sec sender

[ 5] 0.00-10.01 sec 1.11 GBytes 948 Mbits/sec receiver

iperf Done.

PS C:\Users\franc\Desktop\iperf3.18\_64\iperf3.18\_64> .\iperf3.exe -c 169.254.91.42

Connecting to host 169.254.91.42, port 5201

[ 5] local 169.254.27.143 port 51718 connected to 169.254.91.42 port 5201

[ ID] Interval Transfer Bitrate

[ 5] 0.00-1.01 sec 114 MBytes 947 Mbits/sec

[ 5] 1.01-2.00 sec 113 MBytes 949 Mbits/sec

[ 5] 2.00-3.01 sec 114 MBytes 949 Mbits/sec

[ 5] 3.01-4.00 sec 112 MBytes 950 Mbits/sec

[ 5] 4.00-5.01 sec 114 MBytes 949 Mbits/sec

[ 5] 5.01-6.00 sec 112 MBytes 949 Mbits/sec

[ 5] 6.00-7.01 sec 114 MBytes 949 Mbits/sec

[ 5] 7.01-8.01 sec 112 MBytes 949 Mbits/sec

[ 5] 8.01-9.00 sec 112 MBytes 949 Mbits/sec

[ 5] 9.00-10.01 sec 114 MBytes 949 Mbits/sec

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

[ ID] Interval Transfer Bitrate

[ 5] 0.00-10.01 sec 1.11 GBytes 949 Mbits/sec sender

[ 5] 0.00-10.01 sec 1.11 GBytes 949 Mbits/sec receiver

iperf Done.

PS C:\Users\franc\Desktop\iperf3.18\_64\iperf3.18\_64> .\iperf3.exe -c 169.254.91.42

Connecting to host 169.254.91.42, port 5201

[ 5] local 169.254.27.143 port 51720 connected to 169.254.91.42 port 5201

[ ID] Interval Transfer Bitrate

[ 5] 0.00-1.01 sec 114 MBytes 947 Mbits/sec

[ 5] 1.01-2.01 sec 112 MBytes 950 Mbits/sec

[ 5] 2.01-3.01 sec 114 MBytes 947 Mbits/sec

[ 5] 3.01-4.00 sec 112 MBytes 950 Mbits/sec

[ 5] 4.00-5.00 sec 113 MBytes 948 Mbits/sec

[ 5] 5.00-6.01 sec 114 MBytes 951 Mbits/sec

[ 5] 6.01-7.01 sec 114 MBytes 948 Mbits/sec

[ 5] 7.01-8.01 sec 113 MBytes 950 Mbits/sec

[ 5] 8.01-9.01 sec 113 MBytes 949 Mbits/sec

[ 5] 9.01-10.02 sec 114 MBytes 949 Mbits/sec

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

[ ID] Interval Transfer Bitrate

[ 5] 0.00-10.02 sec 1.11 GBytes 949 Mbits/sec sender

[ 5] 0.00-10.02 sec 1.11 GBytes 949 Mbits/sec receiver

iperf Done.

PS C:\Users\franc\Desktop\iperf3.18\_64\iperf3.18\_64> .\iperf3.exe -c 169.254.91.42

Connecting to host 169.254.91.42, port 5201

[ 5] local 169.254.27.143 port 51723 connected to 169.254.91.42 port 5201

[ ID] Interval Transfer Bitrate

[ 5] 0.00-1.02 sec 115 MBytes 948 Mbits/sec

[ 5] 1.02-2.01 sec 112 MBytes 948 Mbits/sec

[ 5] 2.01-3.00 sec 112 MBytes 950 Mbits/sec

[ 5] 3.00-4.01 sec 114 MBytes 949 Mbits/sec

[ 5] 4.01-5.01 sec 112 MBytes 950 Mbits/sec

[ 5] 5.01-6.01 sec 114 MBytes 950 Mbits/sec

[ 5] 6.01-7.00 sec 112 MBytes 949 Mbits/sec

[ 5] 7.00-8.01 sec 114 MBytes 949 Mbits/sec

[ 5] 8.01-9.01 sec 112 MBytes 949 Mbits/sec

[ 5] 9.01-10.01 sec 114 MBytes 950 Mbits/sec

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

[ ID] Interval Transfer Bitrate

[ 5] 0.00-10.01 sec 1.11 GBytes 949 Mbits/sec sender