PS C:\Users\franc\Desktop\iperf3.18\_64\iperf3.18\_64> .\iperf3.exe -c 169.254.91.42 -u -b 1000M -l 1472

warning: UDP block size 1472 exceeds TCP MSS 1460, may result in fragmentation / drops

Connecting to host 169.254.91.42, port 5201

[ 5] local 169.254.27.143 port 56957 connected to 169.254.91.42 port 5201

[ ID] Interval Transfer Bitrate Total Datagrams

[ 5] 0.00-1.01 sec 111 MBytes 922 Mbits/sec 78983

[ 5] 1.01-2.00 sec 112 MBytes 946 Mbits/sec 79978

[ 5] 2.00-3.00 sec 113 MBytes 948 Mbits/sec 80246

[ 5] 3.00-4.00 sec 113 MBytes 949 Mbits/sec 80603

[ 5] 4.00-5.01 sec 114 MBytes 947 Mbits/sec 81404

[ 5] 5.01-6.01 sec 112 MBytes 946 Mbits/sec 80125

[ 5] 6.01-7.00 sec 112 MBytes 948 Mbits/sec 80063

[ 5] 7.00-8.00 sec 112 MBytes 940 Mbits/sec 79577

[ 5] 8.00-9.01 sec 105 MBytes 875 Mbits/sec 75067

[ 5] 9.01-10.01 sec 102 MBytes 860 Mbits/sec 72850

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

[ ID] Interval Transfer Bitrate Jitter Lost/Total Datagrams

[ 5] 0.00-10.01 sec 1.08 GBytes 928 Mbits/sec 0.000 ms 0/788896 (0%) sender

[ 5] 0.00-10.01 sec 1.02 GBytes 873 Mbits/sec 0.007 ms 46574/788896 (5.9%) receiver

iperf Done.

PS C:\Users\franc\Desktop\iperf3.18\_64\iperf3.18\_64> .\iperf3.exe -c 169.254.91.42 -u -b 1000M -l 1472

warning: UDP block size 1472 exceeds TCP MSS 1460, may result in fragmentation / drops

Connecting to host 169.254.91.42, port 5201

[ 5] local 169.254.27.143 port 62309 connected to 169.254.91.42 port 5201

[ ID] Interval Transfer Bitrate Total Datagrams

[ 5] 0.00-1.01 sec 114 MBytes 946 Mbits/sec 81158

[ 5] 1.01-2.01 sec 113 MBytes 948 Mbits/sec 80203

[ 5] 2.01-3.00 sec 113 MBytes 948 Mbits/sec 80304

[ 5] 3.00-4.01 sec 114 MBytes 947 Mbits/sec 81273

[ 5] 4.01-5.01 sec 113 MBytes 947 Mbits/sec 80446

[ 5] 5.01-6.01 sec 112 MBytes 947 Mbits/sec 80101

[ 5] 6.01-7.01 sec 113 MBytes 949 Mbits/sec 80235

[ 5] 7.01-8.00 sec 113 MBytes 952 Mbits/sec 80329

[ 5] 8.00-9.00 sec 101 MBytes 848 Mbits/sec 72111

[ 5] 9.00-10.01 sec 102 MBytes 846 Mbits/sec 72672

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

[ ID] Interval Transfer Bitrate Jitter Lost/Total Datagrams

[ 5] 0.00-10.01 sec 1.08 GBytes 928 Mbits/sec 0.000 ms 0/788832 (0%) sender

[ 5] 0.00-10.02 sec 1.01 GBytes 870 Mbits/sec 0.009 ms 48784/788832 (6.2%) receiver

iperf Done.

PS C:\Users\franc\Desktop\iperf3.18\_64\iperf3.18\_64> .\iperf3.exe -c 169.254.91.42 -u -b 1000M -l 1472

warning: UDP block size 1472 exceeds TCP MSS 1460, may result in fragmentation / drops

Connecting to host 169.254.91.42, port 5201

[ 5] local 169.254.27.143 port 62310 connected to 169.254.91.42 port 5201

[ ID] Interval Transfer Bitrate Total Datagrams

[ 5] 0.00-1.01 sec 112 MBytes 929 Mbits/sec 80029

[ 5] 1.01-2.01 sec 110 MBytes 930 Mbits/sec 78525

[ 5] 2.01-3.01 sec 113 MBytes 951 Mbits/sec 80604

[ 5] 3.01-4.00 sec 113 MBytes 951 Mbits/sec 80259

[ 5] 4.00-5.01 sec 115 MBytes 952 Mbits/sec 81819

[ 5] 5.01-6.01 sec 113 MBytes 953 Mbits/sec 80542

[ 5] 6.01-7.00 sec 113 MBytes 952 Mbits/sec 80451

[ 5] 7.00-8.00 sec 113 MBytes 951 Mbits/sec 80569

[ 5] 8.00-9.01 sec 109 MBytes 903 Mbits/sec 77379

[ 5] 9.01-10.01 sec 103 MBytes 868 Mbits/sec 73578

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

[ ID] Interval Transfer Bitrate Jitter Lost/Total Datagrams

[ 5] 0.00-10.01 sec 1.09 GBytes 934 Mbits/sec 0.000 ms 0/793755 (0%) sender

[ 5] 0.00-10.01 sec 1.03 GBytes 881 Mbits/sec 0.027 ms 44528/793755 (5.6%) receiver

iperf Done.

PS C:\Users\franc\Desktop\iperf3.18\_64\iperf3.18\_64> .\iperf3.exe -c 169.254.91.42 -u -b 1000M -l 1472 -t 5

warning: UDP block size 1472 exceeds TCP MSS 1460, may result in fragmentation / drops

Connecting to host 169.254.91.42, port 5201

[ 5] local 169.254.27.143 port 62311 connected to 169.254.91.42 port 5201

[ ID] Interval Transfer Bitrate Total Datagrams

[ 5] 0.00-1.01 sec 114 MBytes 949 Mbits/sec 81441

[ 5] 1.01-2.01 sec 113 MBytes 946 Mbits/sec 80152

[ 5] 2.01-3.00 sec 112 MBytes 944 Mbits/sec 79595

[ 5] 3.00-4.01 sec 114 MBytes 947 Mbits/sec 80908

[ 5] 4.01-5.00 sec 113 MBytes 947 Mbits/sec 80229

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

[ ID] Interval Transfer Bitrate Jitter Lost/Total Datagrams

[ 5] 0.00-5.00 sec 565 MBytes 947 Mbits/sec 0.000 ms 0/402325 (0%) sender

[ 5] 0.00-5.01 sec 538 MBytes 901 Mbits/sec 0.046 ms 19276/402325 (4.8%) receiver

iperf Done.

PS C:\Users\franc\Desktop\iperf3.18\_64\iperf3.18\_64> .\iperf3.exe -c 169.254.91.42 -u -b 1000M -l 1472 -t 5

warning: UDP block size 1472 exceeds TCP MSS 1460, may result in fragmentation / drops

Connecting to host 169.254.91.42, port 5201

[ 5] local 169.254.27.143 port 62312 connected to 169.254.91.42 port 5201

[ ID] Interval Transfer Bitrate Total Datagrams

[ 5] 0.00-1.00 sec 113 MBytes 947 Mbits/sec 80486

[ 5] 1.00-2.01 sec 115 MBytes 948 Mbits/sec 81582

[ 5] 2.01-3.01 sec 113 MBytes 947 Mbits/sec 80327

[ 5] 3.01-4.01 sec 112 MBytes 947 Mbits/sec 80038

[ 5] 4.01-5.00 sec 112 MBytes 948 Mbits/sec 79969

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

[ ID] Interval Transfer Bitrate Jitter Lost/Total Datagrams

[ 5] 0.00-5.00 sec 565 MBytes 948 Mbits/sec 0.000 ms 0/402402 (0%) sender

[ 5] 0.00-5.00 sec 540 MBytes 905 Mbits/sec 0.008 ms 17955/402402 (4.5%) receiver

iperf Done.

PS C:\Users\franc\Desktop\iperf3.18\_64\iperf3.18\_64> .\iperf3.exe -c 169.254.91.42 -u -b 1000M -l 1472 -t 5

warning: UDP block size 1472 exceeds TCP MSS 1460, may result in fragmentation / drops

Connecting to host 169.254.91.42, port 5201

[ 5] local 169.254.27.143 port 62313 connected to 169.254.91.42 port 5201

[ ID] Interval Transfer Bitrate Total Datagrams

[ 5] 0.00-1.01 sec 114 MBytes 946 Mbits/sec 81528

[ 5] 1.01-2.01 sec 112 MBytes 944 Mbits/sec 80066

[ 5] 2.01-3.01 sec 113 MBytes 948 Mbits/sec 80172

[ 5] 3.01-4.01 sec 113 MBytes 949 Mbits/sec 80271

[ 5] 4.01-5.01 sec 114 MBytes 947 Mbits/sec 81215

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

[ ID] Interval Transfer Bitrate Jitter Lost/Total Datagrams

[ 5] 0.00-5.01 sec 566 MBytes 947 Mbits/sec 0.000 ms 0/403252 (0%) sender

[ 5] 0.00-5.02 sec 532 MBytes 889 Mbits/sec 0.007 ms 24420/403252 (6.1%) receiver

iperf Done.

PS C:\Users\franc\Desktop\iperf3.18\_64\iperf3.18\_64> .\iperf3.exe -c 169.254.91.42 -u -b 1000M -l 1472 -t 5

warning: UDP block size 1472 exceeds TCP MSS 1460, may result in fragmentation / drops

Connecting to host 169.254.91.42, port 5201

[ 5] local 169.254.27.143 port 62314 connected to 169.254.91.42 port 5201

[ ID] Interval Transfer Bitrate Total Datagrams

[ 5] 0.00-1.00 sec 113 MBytes 949 Mbits/sec 80790

[ 5] 1.00-2.00 sec 113 MBytes 948 Mbits/sec 80667

[ 5] 2.00-3.00 sec 112 MBytes 945 Mbits/sec 79878

[ 5] 3.00-4.01 sec 114 MBytes 945 Mbits/sec 81193

[ 5] 4.01-5.01 sec 113 MBytes 948 Mbits/sec 80399

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

[ ID] Interval Transfer Bitrate Jitter Lost/Total Datagrams

[ 5] 0.00-5.01 sec 566 MBytes 947 Mbits/sec 0.000 ms 0/402927 (0%) sender

[ 5] 0.00-5.01 sec 539 MBytes 902 Mbits/sec 0.019 ms 18717/402927 (4.6%) receiver

iperf Done.

PS C:\Users\franc\Desktop\iperf3.18\_64\iperf3.18\_64> .\iperf3.exe -c 169.254.91.42 -u -b 1000M -l 1472 -t 5

warning: UDP block size 1472 exceeds TCP MSS 1460, may result in fragmentation / drops

Connecting to host 169.254.91.42, port 5201

[ 5] local 169.254.27.143 port 62315 connected to 169.254.91.42 port 5201

[ ID] Interval Transfer Bitrate Total Datagrams

[ 5] 0.00-1.01 sec 114 MBytes 946 Mbits/sec 81136

[ 5] 1.01-2.00 sec 113 MBytes 953 Mbits/sec 80347

[ 5] 2.00-3.01 sec 115 MBytes 951 Mbits/sec 81713

[ 5] 3.01-4.01 sec 113 MBytes 951 Mbits/sec 80396

[ 5] 4.01-5.01 sec 113 MBytes 952 Mbits/sec 80547

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

[ ID] Interval Transfer Bitrate Jitter Lost/Total Datagrams

[ 5] 0.00-5.01 sec 567 MBytes 950 Mbits/sec 0.000 ms 0/404139 (0%) sender

[ 5] 0.00-5.01 sec 531 MBytes 888 Mbits/sec 0.026 ms 26100/404139 (6.5%) receiver

iperf Done.

PS C:\Users\franc\Desktop\iperf3.18\_64\iperf3.18\_64> .\iperf3.exe -c 169.254.91.42 -u -b 1000M -l 1472 -t 5

warning: UDP block size 1472 exceeds TCP MSS 1460, may result in fragmentation / drops

Connecting to host 169.254.91.42, port 5201

[ 5] local 169.254.27.143 port 62316 connected to 169.254.91.42 port 5201

[ ID] Interval Transfer Bitrate Total Datagrams

[ 5] 0.00-1.01 sec 114 MBytes 948 Mbits/sec 81508

[ 5] 1.01-2.01 sec 113 MBytes 951 Mbits/sec 80520

[ 5] 2.01-3.01 sec 113 MBytes 952 Mbits/sec 80714

[ 5] 3.01-4.00 sec 113 MBytes 951 Mbits/sec 80286

[ 5] 4.00-5.00 sec 113 MBytes 952 Mbits/sec 80645

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

[ ID] Interval Transfer Bitrate Jitter Lost/Total Datagrams

[ 5] 0.00-5.00 sec 567 MBytes 951 Mbits/sec 0.000 ms 0/403673 (0%) sender

[ 5] 0.00-5.00 sec 521 MBytes 873 Mbits/sec 0.008 ms 32883/403672 (8.1%) receiver

iperf Done.

PS C:\Users\franc\Desktop\iperf3.18\_64\iperf3.18\_64> .\iperf3.exe -c 169.254.91.42 -u -b 1000M -l 1472 -t 5

warning: UDP block size 1472 exceeds TCP MSS 1460, may result in fragmentation / drops

Connecting to host 169.254.91.42, port 5201

[ 5] local 169.254.27.143 port 62317 connected to 169.254.91.42 port 5201

[ ID] Interval Transfer Bitrate Total Datagrams

[ 5] 0.00-1.01 sec 114 MBytes 949 Mbits/sec 81116

[ 5] 1.01-2.00 sec 113 MBytes 950 Mbits/sec 80155

[ 5] 2.00-3.01 sec 114 MBytes 949 Mbits/sec 81281

[ 5] 3.01-4.00 sec 113 MBytes 951 Mbits/sec 80397

[ 5] 4.00-5.00 sec 114 MBytes 952 Mbits/sec 80862

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

[ ID] Interval Transfer Bitrate Jitter Lost/Total Datagrams

[ 5] 0.00-5.00 sec 567 MBytes 950 Mbits/sec 0.000 ms 0/403811 (0%) sender

[ 5] 0.00-5.01 sec 534 MBytes 895 Mbits/sec 0.020 ms 23352/403797 (5.8%) receiver

iperf Done.

PS C:\Users\franc\Desktop\iperf3.18\_64\iperf3.18\_64> .\iperf3.exe -c 169.254.91.42 -u -b 1000M -l 1472 -t 5

warning: UDP block size 1472 exceeds TCP MSS 1460, may result in fragmentation / drops

Connecting to host 169.254.91.42, port 5201

[ 5] local 169.254.27.143 port 62318 connected to 169.254.91.42 port 5201

[ ID] Interval Transfer Bitrate Total Datagrams

[ 5] 0.00-1.01 sec 115 MBytes 948 Mbits/sec 81699

[ 5] 1.01-2.01 sec 113 MBytes 951 Mbits/sec 80597

[ 5] 2.01-3.01 sec 112 MBytes 949 Mbits/sec 80134

[ 5] 3.01-4.01 sec 113 MBytes 952 Mbits/sec 80719

[ 5] 4.01-5.00 sec 113 MBytes 951 Mbits/sec 80409

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

[ ID] Interval Transfer Bitrate Jitter Lost/Total Datagrams

[ 5] 0.00-5.00 sec 567 MBytes 950 Mbits/sec 0.000 ms 0/403558 (0%) sender

[ 5] 0.00-5.00 sec 531 MBytes 891 Mbits/sec 0.009 ms 25013/403558 (6.2%) receiver

iperf Done.

PS C:\Users\franc\Desktop\iperf3.18\_64\iperf3.18\_64> .\iperf3.exe -c 169.254.91.42 -u -b 1000M -l 1472

warning: UDP block size 1472 exceeds TCP MSS 1460, may result in fragmentation / drops

Connecting to host 169.254.91.42, port 5201

[ 5] local 169.254.27.143 port 62319 connected to 169.254.91.42 port 5201

[ ID] Interval Transfer Bitrate Total Datagrams

[ 5] 0.00-1.01 sec 114 MBytes 949 Mbits/sec 81327

[ 5] 1.01-2.01 sec 113 MBytes 949 Mbits/sec 80269

[ 5] 2.01-3.02 sec 115 MBytes 951 Mbits/sec 81612

[ 5] 3.02-4.01 sec 113 MBytes 950 Mbits/sec 80538

[ 5] 4.01-5.01 sec 113 MBytes 953 Mbits/sec 80475

[ 5] 5.01-6.00 sec 113 MBytes 953 Mbits/sec 80577

[ 5] 6.00-7.00 sec 113 MBytes 953 Mbits/sec 80851

[ 5] 7.00-8.00 sec 114 MBytes 952 Mbits/sec 80856

[ 5] 8.00-9.00 sec 103 MBytes 867 Mbits/sec 73591

[ 5] 9.00-10.01 sec 99.8 MBytes 832 Mbits/sec 71068

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

[ ID] Interval Transfer Bitrate Jitter Lost/Total Datagrams

[ 5] 0.00-10.01 sec 1.08 GBytes 931 Mbits/sec 0.000 ms 0/791164 (0%) sender

[ 5] 0.00-10.01 sec 1.02 GBytes 872 Mbits/sec 0.017 ms 49585/791164 (6.3%) receiver

iperf Done.

PS C:\Users\franc\Desktop\iperf3.18\_64\iperf3.18\_64> .\iperf3.exe -c 169.254.91.42 -u -b 1000M -l 1472

warning: UDP block size 1472 exceeds TCP MSS 1460, may result in fragmentation / drops

Connecting to host 169.254.91.42, port 5201

[ 5] local 169.254.27.143 port 62320 connected to 169.254.91.42 port 5201

[ ID] Interval Transfer Bitrate Total Datagrams

[ 5] 0.00-1.02 sec 115 MBytes 951 Mbits/sec 81948

[ 5] 1.02-2.01 sec 113 MBytes 951 Mbits/sec 80320

[ 5] 2.01-3.01 sec 113 MBytes 950 Mbits/sec 80678

[ 5] 3.01-4.00 sec 113 MBytes 951 Mbits/sec 80273

[ 5] 4.00-5.00 sec 113 MBytes 953 Mbits/sec 80648

[ 5] 5.00-6.01 sec 115 MBytes 951 Mbits/sec 81816

[ 5] 6.01-7.01 sec 113 MBytes 954 Mbits/sec 80376

[ 5] 7.01-8.00 sec 113 MBytes 950 Mbits/sec 80299

[ 5] 8.00-9.00 sec 103 MBytes 859 Mbits/sec 73047

[ 5] 9.00-10.01 sec 95.2 MBytes 791 Mbits/sec 67800

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

[ ID] Interval Transfer Bitrate Jitter Lost/Total Datagrams

[ 5] 0.00-10.01 sec 1.08 GBytes 926 Mbits/sec 0.000 ms 0/787205 (0%) sender

[ 5] 0.00-10.01 sec 1021 MBytes 855 Mbits/sec 0.004 ms 60120/787204 (7.6%) receiver

iperf Done.

PS C:\Users\franc\Desktop\iperf3.18\_64\iperf3.18\_64> .\iperf3.exe -c 169.254.91.42 -u -b 1000M -l 1472 -t 15

warning: UDP block size 1472 exceeds TCP MSS 1460, may result in fragmentation / drops

Connecting to host 169.254.91.42, port 5201

[ 5] local 169.254.27.143 port 62321 connected to 169.254.91.42 port 5201

[ ID] Interval Transfer Bitrate Total Datagrams

[ 5] 0.00-1.01 sec 114 MBytes 949 Mbits/sec 81171

[ 5] 1.01-2.00 sec 112 MBytes 945 Mbits/sec 79827

[ 5] 2.00-3.01 sec 114 MBytes 946 Mbits/sec 80911

[ 5] 3.01-4.01 sec 112 MBytes 947 Mbits/sec 80102

[ 5] 4.01-5.01 sec 114 MBytes 946 Mbits/sec 80853

[ 5] 5.01-6.01 sec 112 MBytes 946 Mbits/sec 79979

[ 5] 6.01-7.01 sec 113 MBytes 947 Mbits/sec 80221

[ 5] 7.01-8.01 sec 113 MBytes 937 Mbits/sec 80262

[ 5] 8.01-9.01 sec 102 MBytes 856 Mbits/sec 72398

[ 5] 9.01-10.01 sec 104 MBytes 876 Mbits/sec 74000

[ 5] 10.01-11.01 sec 100 MBytes 839 Mbits/sec 71297

[ 5] 11.01-12.00 sec 96.7 MBytes 813 Mbits/sec 68880

[ 5] 12.00-13.00 sec 95.5 MBytes 802 Mbits/sec 68011

[ 5] 13.00-14.00 sec 102 MBytes 856 Mbits/sec 72839

[ 5] 14.00-15.00 sec 91.0 MBytes 765 Mbits/sec 64815