PS C:\Users\franc\Desktop\iperf3.18\_64\iperf3.18\_64> ./iperf3 -c 172.21.153.12 -u -b 400M -l 1472

warning: UDP block size 1472 exceeds TCP MSS 1363, may result in fragmentation / drops

Connecting to host 172.21.153.12, port 5201

[ 5] local 172.21.152.30 port 52579 connected to 172.21.153.12 port 5201

[ ID] Interval Transfer Bitrate Total Datagrams

[ 5] 0.00-1.01 sec 12.4 MBytes 103 Mbits/sec 8834

[ 5] 1.01-2.00 sec 9.44 MBytes 79.6 Mbits/sec 6727

[ 5] 2.00-3.01 sec 9.35 MBytes 77.6 Mbits/sec 6660

[ 5] 3.01-4.01 sec 10.7 MBytes 89.8 Mbits/sec 7604

[ 5] 4.01-5.01 sec 15.6 MBytes 131 Mbits/sec 11117

[ 5] 5.01-6.01 sec 16.0 MBytes 134 Mbits/sec 11402

[ 5] 6.01-7.01 sec 16.6 MBytes 139 Mbits/sec 11840

[ 5] 7.01-8.01 sec 16.0 MBytes 135 Mbits/sec 11419

[ 5] 8.01-9.00 sec 16.5 MBytes 140 Mbits/sec 11781

[ 5] 9.00-10.00 sec 16.4 MBytes 137 Mbits/sec 11667

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

[ ID] Interval Transfer Bitrate Jitter Lost/Total Datagrams

[ 5] 0.00-10.00 sec 139 MBytes 117 Mbits/sec 0.000 ms 0/99051 (0%) sender

[ 5] 0.00-10.02 sec 138 MBytes 116 Mbits/sec 0.017 ms 762/99050 (0.77%) receiver

iperf Done.

PS C:\Users\franc\Desktop\iperf3.18\_64\iperf3.18\_64> ./iperf3 -c 172.21.153.12 -u -b 400M -l 1472

warning: UDP block size 1472 exceeds TCP MSS 1363, may result in fragmentation / drops

Connecting to host 172.21.153.12, port 5201

[ 5] local 172.21.152.30 port 52580 connected to 172.21.153.12 port 5201

[ ID] Interval Transfer Bitrate Total Datagrams

[ 5] 0.00-1.01 sec 17.9 MBytes 148 Mbits/sec 12721

[ 5] 1.01-2.00 sec 16.5 MBytes 141 Mbits/sec 11765

[ 5] 2.00-3.01 sec 17.2 MBytes 144 Mbits/sec 12262

[ 5] 3.01-4.01 sec 17.6 MBytes 147 Mbits/sec 12508

[ 5] 4.01-5.00 sec 17.2 MBytes 145 Mbits/sec 12248

[ 5] 5.00-6.00 sec 18.2 MBytes 152 Mbits/sec 12932

[ 5] 6.00-7.01 sec 16.7 MBytes 140 Mbits/sec 11913

[ 5] 7.01-8.01 sec 16.6 MBytes 139 Mbits/sec 11843

[ 5] 8.01-9.01 sec 17.0 MBytes 143 Mbits/sec 12112

[ 5] 9.01-10.01 sec 16.9 MBytes 142 Mbits/sec 12028

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

[ ID] Interval Transfer Bitrate Jitter Lost/Total Datagrams

[ 5] 0.00-10.01 sec 172 MBytes 144 Mbits/sec 0.000 ms 0/122332 (0%) sender

[ 5] 0.00-10.02 sec 171 MBytes 143 Mbits/sec 0.074 ms 524/122331 (0.43%) receiver

iperf Done.

PS C:\Users\franc\Desktop\iperf3.18\_64\iperf3.18\_64> ./iperf3 -c 172.21.153.12 -u -b 400M -l 1472

warning: UDP block size 1472 exceeds TCP MSS 1363, may result in fragmentation / drops

Connecting to host 172.21.153.12, port 5201

[ 5] local 172.21.152.30 port 52581 connected to 172.21.153.12 port 5201

[ ID] Interval Transfer Bitrate Total Datagrams

[ 5] 0.00-1.00 sec 17.8 MBytes 148 Mbits/sec 12650

[ 5] 1.00-2.01 sec 17.1 MBytes 143 Mbits/sec 12160

[ 5] 2.01-3.01 sec 17.0 MBytes 143 Mbits/sec 12140

[ 5] 3.01-4.00 sec 17.0 MBytes 143 Mbits/sec 12103

[ 5] 4.00-5.00 sec 17.0 MBytes 143 Mbits/sec 12143

[ 5] 5.00-6.00 sec 17.0 MBytes 143 Mbits/sec 12103

[ 5] 6.00-7.01 sec 17.2 MBytes 144 Mbits/sec 12220

[ 5] 7.01-8.01 sec 17.2 MBytes 144 Mbits/sec 12269

[ 5] 8.01-9.01 sec 17.3 MBytes 145 Mbits/sec 12294

[ 5] 9.01-10.00 sec 16.5 MBytes 140 Mbits/sec 11784

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

[ ID] Interval Transfer Bitrate Jitter Lost/Total Datagrams

[ 5] 0.00-10.00 sec 171 MBytes 143 Mbits/sec 0.000 ms 0/121866 (0%) sender

[ 5] 0.00-10.01 sec 170 MBytes 142 Mbits/sec 0.113 ms 951/121839 (0.78%) receiver

iperf Done.

PS C:\Users\franc\Desktop\iperf3.18\_64\iperf3.18\_64> ./iperf3 -c 172.21.153.12 -u -b 400M -l 1472

warning: UDP block size 1472 exceeds TCP MSS 1363, may result in fragmentation / drops

Connecting to host 172.21.153.12, port 5201

[ 5] local 172.21.152.30 port 52582 connected to 172.21.153.12 port 5201

[ ID] Interval Transfer Bitrate Total Datagrams

[ 5] 0.00-1.01 sec 16.9 MBytes 140 Mbits/sec 12028

[ 5] 1.01-2.01 sec 16.9 MBytes 141 Mbits/sec 12014

[ 5] 2.01-3.01 sec 16.7 MBytes 141 Mbits/sec 11926

[ 5] 3.01-4.01 sec 16.5 MBytes 138 Mbits/sec 11758

[ 5] 4.01-5.00 sec 16.1 MBytes 137 Mbits/sec 11440

[ 5] 5.00-6.01 sec 17.2 MBytes 142 Mbits/sec 12240

[ 5] 6.01-7.01 sec 16.2 MBytes 137 Mbits/sec 11549

[ 5] 7.01-8.01 sec 17.0 MBytes 143 Mbits/sec 12136

[ 5] 8.01-9.01 sec 16.4 MBytes 138 Mbits/sec 11710

[ 5] 9.01-10.01 sec 16.8 MBytes 140 Mbits/sec 11955

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

[ ID] Interval Transfer Bitrate Jitter Lost/Total Datagrams

[ 5] 0.00-10.01 sec 167 MBytes 140 Mbits/sec 0.000 ms 0/118756 (0%) sender

[ 5] 0.00-10.02 sec 165 MBytes 138 Mbits/sec 0.084 ms 1260/118755 (1.1%) receiver

iperf Done.

PS C:\Users\franc\Desktop\iperf3.18\_64\iperf3.18\_64> ./iperf3 -c 172.21.153.12 -u -b 400M -l 1472

warning: UDP block size 1472 exceeds TCP MSS 1363, may result in fragmentation / drops

Connecting to host 172.21.153.12, port 5201

[ 5] local 172.21.152.30 port 52583 connected to 172.21.153.12 port 5201

[ ID] Interval Transfer Bitrate Total Datagrams

[ 5] 0.00-1.01 sec 13.2 MBytes 110 Mbits/sec 9430

[ 5] 1.01-2.00 sec 17.1 MBytes 144 Mbits/sec 12188

[ 5] 2.00-3.00 sec 16.3 MBytes 137 Mbits/sec 11619

[ 5] 3.00-4.01 sec 16.4 MBytes 138 Mbits/sec 11698

[ 5] 4.01-5.01 sec 17.4 MBytes 146 Mbits/sec 12415

[ 5] 5.01-6.00 sec 18.1 MBytes 152 Mbits/sec 12909

[ 5] 6.00-7.00 sec 17.8 MBytes 149 Mbits/sec 12653

[ 5] 7.00-8.01 sec 17.9 MBytes 148 Mbits/sec 12731

[ 5] 8.01-9.01 sec 17.4 MBytes 146 Mbits/sec 12383

[ 5] 9.01-10.02 sec 16.3 MBytes 137 Mbits/sec 11631

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

[ ID] Interval Transfer Bitrate Jitter Lost/Total Datagrams

[ 5] 0.00-10.02 sec 168 MBytes 141 Mbits/sec 0.000 ms 0/119657 (0%) sender

[ 5] 0.00-10.04 sec 167 MBytes 139 Mbits/sec 0.084 ms 932/119648 (0.78%) receiver

iperf Done.

PS C:\Users\franc\Desktop\iperf3.18\_64\iperf3.18\_64> ./iperf3 -c 172.21.153.12 -u -b 400M -l 1472

warning: UDP block size 1472 exceeds TCP MSS 1363, may result in fragmentation / drops

Connecting to host 172.21.153.12, port 5201

[ 5] local 172.21.152.30 port 62854 connected to 172.21.153.12 port 5201

[ ID] Interval Transfer Bitrate Total Datagrams

[ 5] 0.00-1.01 sec 16.9 MBytes 140 Mbits/sec 12008

[ 5] 1.01-2.01 sec 18.0 MBytes 150 Mbits/sec 12802

[ 5] 2.01-3.01 sec 17.2 MBytes 145 Mbits/sec 12288

[ 5] 3.01-4.01 sec 17.9 MBytes 151 Mbits/sec 12752

[ 5] 4.01-5.01 sec 18.0 MBytes 151 Mbits/sec 12834

[ 5] 5.01-6.01 sec 17.7 MBytes 148 Mbits/sec 12597

[ 5] 6.01-7.01 sec 18.1 MBytes 152 Mbits/sec 12913

[ 5] 7.01-8.01 sec 16.5 MBytes 139 Mbits/sec 11750

[ 5] 8.01-9.01 sec 17.4 MBytes 145 Mbits/sec 12365

[ 5] 9.01-10.01 sec 17.4 MBytes 147 Mbits/sec 12389

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

[ ID] Interval Transfer Bitrate Jitter Lost/Total Datagrams

[ 5] 0.00-10.01 sec 175 MBytes 147 Mbits/sec 0.000 ms 0/124698 (0%) sender

[ 5] 0.00-10.01 sec 174 MBytes 146 Mbits/sec 0.023 ms 631/124697 (0.51%) receiver

iperf Done.

PS C:\Users\franc\Desktop\iperf3.18\_64\iperf3.18\_64> ./iperf3 -c 172.21.153.12 -u -b 400M -l 1472

warning: UDP block size 1472 exceeds TCP MSS 1363, may result in fragmentation / drops

Connecting to host 172.21.153.12, port 5201

[ 5] local 172.21.152.30 port 62855 connected to 172.21.153.12 port 5201

[ ID] Interval Transfer Bitrate Total Datagrams

[ 5] 0.00-1.01 sec 17.8 MBytes 148 Mbits/sec 12669

[ 5] 1.01-2.02 sec 17.3 MBytes 144 Mbits/sec 12306

[ 5] 2.02-3.00 sec 17.2 MBytes 146 Mbits/sec 12267

[ 5] 3.00-4.01 sec 17.2 MBytes 144 Mbits/sec 12270

[ 5] 4.01-5.00 sec 17.2 MBytes 145 Mbits/sec 12264

[ 5] 5.00-6.01 sec 18.2 MBytes 151 Mbits/sec 12945

[ 5] 6.01-7.01 sec 17.9 MBytes 150 Mbits/sec 12727

[ 5] 7.01-8.01 sec 16.4 MBytes 137 Mbits/sec 11656

[ 5] 8.01-9.01 sec 16.3 MBytes 137 Mbits/sec 11642

[ 5] 9.01-10.01 sec 17.6 MBytes 147 Mbits/sec 12522

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

[ ID] Interval Transfer Bitrate Jitter Lost/Total Datagrams

[ 5] 0.00-10.01 sec 173 MBytes 145 Mbits/sec 0.000 ms 0/123268 (0%) sender

[ 5] 0.00-10.02 sec 172 MBytes 144 Mbits/sec 0.020 ms 830/123267 (0.67%) receiver

iperf Done.

PS C:\Users\franc\Desktop\iperf3.18\_64\iperf3.18\_64> ./iperf3 -c 172.21.153.12 -u -b 400M -l 1472

warning: UDP block size 1472 exceeds TCP MSS 1363, may result in fragmentation / drops

Connecting to host 172.21.153.12, port 5201

[ 5] local 172.21.152.30 port 62856 connected to 172.21.153.12 port 5201

[ ID] Interval Transfer Bitrate Total Datagrams

[ 5] 0.00-1.00 sec 17.2 MBytes 144 Mbits/sec 12272

[ 5] 1.00-2.01 sec 17.8 MBytes 148 Mbits/sec 12648

[ 5] 2.01-3.01 sec 18.1 MBytes 151 Mbits/sec 12868

[ 5] 3.01-4.00 sec 17.6 MBytes 150 Mbits/sec 12539

[ 5] 4.00-5.00 sec 18.0 MBytes 150 Mbits/sec 12800

[ 5] 5.00-6.01 sec 17.4 MBytes 146 Mbits/sec 12416

[ 5] 6.01-7.01 sec 17.1 MBytes 143 Mbits/sec 12163

[ 5] 7.01-8.01 sec 16.0 MBytes 134 Mbits/sec 11412

[ 5] 8.01-9.00 sec 11.9 MBytes 101 Mbits/sec 8489

[ 5] 9.00-10.00 sec 17.0 MBytes 143 Mbits/sec 12126

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

[ ID] Interval Transfer Bitrate Jitter Lost/Total Datagrams

[ 5] 0.00-10.00 sec 168 MBytes 141 Mbits/sec 0.000 ms 0/119733 (0%) sender

[ 5] 0.00-10.01 sec 167 MBytes 140 Mbits/sec 0.037 ms 501/119732 (0.42%) receiver

iperf Done.

PS C:\Users\franc\Desktop\iperf3.18\_64\iperf3.18\_64> ./iperf3 -c 172.21.153.12 -u -b 400M -l 1472

warning: UDP block size 1472 exceeds TCP MSS 1363, may result in fragmentation / drops

Connecting to host 172.21.153.12, port 5201

[ 5] local 172.21.152.30 port 62857 connected to 172.21.153.12 port 5201

[ ID] Interval Transfer Bitrate Total Datagrams

[ 5] 0.00-1.01 sec 17.8 MBytes 148 Mbits/sec 12690

[ 5] 1.01-2.01 sec 16.9 MBytes 141 Mbits/sec 12066

[ 5] 2.01-3.01 sec 17.5 MBytes 147 Mbits/sec 12465

[ 5] 3.01-4.02 sec 15.7 MBytes 132 Mbits/sec 11195

[ 5] 4.02-5.01 sec 17.2 MBytes 144 Mbits/sec 12227

[ 5] 5.01-6.01 sec 17.2 MBytes 144 Mbits/sec 12220

[ 5] 6.01-7.01 sec 17.7 MBytes 149 Mbits/sec 12640

[ 5] 7.01-8.02 sec 17.4 MBytes 145 Mbits/sec 12390

[ 5] 8.02-9.01 sec 16.0 MBytes 136 Mbits/sec 11413

[ 5] 9.01-10.01 sec 17.3 MBytes 145 Mbits/sec 12315

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

[ ID] Interval Transfer Bitrate Jitter Lost/Total Datagrams

[ 5] 0.00-10.01 sec 171 MBytes 143 Mbits/sec 0.000 ms 0/121621 (0%) sender

[ 5] 0.00-10.02 sec 166 MBytes 139 Mbits/sec 0.033 ms 3164/121620 (2.6%) receiver

iperf Done.

PS C:\Users\franc\Desktop\iperf3.18\_64\iperf3.18\_64> ./iperf3 -c 172.21.153.12 -u -b 400M -l 1472

warning: UDP block size 1472 exceeds TCP MSS 1363, may result in fragmentation / drops

Connecting to host 172.21.153.12, port 5201

[ 5] local 172.21.152.30 port 62858 connected to 172.21.153.12 port 5201

[ ID] Interval Transfer Bitrate Total Datagrams

[ 5] 0.00-1.01 sec 16.5 MBytes 137 Mbits/sec 11749

[ 5] 1.01-2.01 sec 15.8 MBytes 133 Mbits/sec 11268

[ 5] 2.01-3.01 sec 14.3 MBytes 120 Mbits/sec 10197

[ 5] 3.01-4.01 sec 17.7 MBytes 149 Mbits/sec 12600

[ 5] 4.01-5.01 sec 17.3 MBytes 145 Mbits/sec 12343

[ 5] 5.01-6.01 sec 17.0 MBytes 142 Mbits/sec 12082

[ 5] 6.01-7.01 sec 17.3 MBytes 145 Mbits/sec 12327

[ 5] 7.01-8.00 sec 17.2 MBytes 146 Mbits/sec 12280

[ 5] 8.00-9.01 sec 17.5 MBytes 145 Mbits/sec 12431

[ 5] 9.01-10.01 sec 16.7 MBytes 140 Mbits/sec 11921

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

[ ID] Interval Transfer Bitrate Jitter Lost/Total Datagrams

[ 5] 0.00-10.01 sec 167 MBytes 140 Mbits/sec 0.000 ms 0/119198 (0%) sender

[ 5] 0.00-10.02 sec 162 MBytes 136 Mbits/sec 0.052 ms 3518/119197 (3%) receiver

iperf Done.

PS C:\Users\franc\Desktop\iperf3.18\_64\iperf3.18\_64> ./iperf3 -c 172.21.153.12 -u -b 400M -l 1472

warning: UDP block size 1472 exceeds TCP MSS 1363, may result in fragmentation / drops

Connecting to host 172.21.153.12, port 5201

[ 5] local 172.21.152.30 port 60838 connected to 172.21.153.12 port 5201

[ ID] Interval Transfer Bitrate Total Datagrams

[ 5] 0.00-1.00 sec 17.2 MBytes 144 Mbits/sec 12275

[ 5] 1.00-2.00 sec 16.7 MBytes 140 Mbits/sec 11867

[ 5] 2.00-3.00 sec 17.5 MBytes 147 Mbits/sec 12449

[ 5] 3.00-4.00 sec 17.3 MBytes 145 Mbits/sec 12309

[ 5] 4.00-5.02 sec 18.1 MBytes 150 Mbits/sec 12901

[ 5] 5.02-6.00 sec 17.0 MBytes 144 Mbits/sec 12089

[ 5] 6.00-7.00 sec 17.4 MBytes 146 Mbits/sec 12410

[ 5] 7.00-8.01 sec 18.1 MBytes 150 Mbits/sec 12863

[ 5] 8.01-9.01 sec 18.0 MBytes 151 Mbits/sec 12798

[ 5] 9.01-10.01 sec 17.5 MBytes 148 Mbits/sec 12494

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

[ ID] Interval Transfer Bitrate Jitter Lost/Total Datagrams

[ 5] 0.00-10.01 sec 175 MBytes 146 Mbits/sec 0.000 ms 0/124455 (0%) sender

[ 5] 0.00-10.02 sec 172 MBytes 144 Mbits/sec 0.023 ms 1661/124454 (1.3%) receiver

iperf Done.

PS C:\Users\franc\Desktop\iperf3.18\_64\iperf3.18\_64> ./iperf3 -c 172.21.153.12 -u -b 400M -l 1472

warning: UDP block size 1472 exceeds TCP MSS 1363, may result in fragmentation / drops

Connecting to host 172.21.153.12, port 5201

[ 5] local 172.21.152.30 port 60839 connected to 172.21.153.12 port 5201

[ ID] Interval Transfer Bitrate Total Datagrams

[ 5] 0.00-1.01 sec 16.9 MBytes 140 Mbits/sec 12030

[ 5] 1.01-2.02 sec 18.2 MBytes 152 Mbits/sec 12953

[ 5] 2.02-3.00 sec 17.6 MBytes 150 Mbits/sec 12542

[ 5] 3.00-4.00 sec 17.8 MBytes 150 Mbits/sec 12711

[ 5] 4.00-5.00 sec 18.0 MBytes 151 Mbits/sec 12802

[ 5] 5.00-6.00 sec 17.9 MBytes 150 Mbits/sec 12761

[ 5] 6.00-7.01 sec 18.1 MBytes 150 Mbits/sec 12927

[ 5] 7.01-8.01 sec 16.8 MBytes 142 Mbits/sec 11972

[ 5] 8.01-9.01 sec 17.0 MBytes 142 Mbits/sec 12091

[ 5] 9.01-10.00 sec 11.9 MBytes 101 Mbits/sec 8462

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

[ ID] Interval Transfer Bitrate Jitter Lost/Total Datagrams

[ 5] 0.00-10.00 sec 170 MBytes 143 Mbits/sec 0.000 ms 0/121251 (0%) sender

[ 5] 0.00-10.01 sec 167 MBytes 140 Mbits/sec 0.134 ms 2131/121250 (1.8%) receiver

iperf Done.

PS C:\Users\franc\Desktop\iperf3.18\_64\iperf3.18\_64> ./iperf3 -c 172.21.153.12 -u -b 400M -l 1472

warning: UDP block size 1472 exceeds TCP MSS 1363, may result in fragmentation / drops

Connecting to host 172.21.153.12, port 5201

[ 5] local 172.21.152.30 port 60840 connected to 172.21.153.12 port 5201

[ ID] Interval Transfer Bitrate Total Datagrams

[ 5] 0.00-1.01 sec 16.2 MBytes 134 Mbits/sec 11542

[ 5] 1.01-2.01 sec 17.3 MBytes 146 Mbits/sec 12334

[ 5] 2.01-3.01 sec 17.0 MBytes 142 Mbits/sec 12137

[ 5] 3.01-4.01 sec 16.9 MBytes 142 Mbits/sec 12066

[ 5] 4.01-5.01 sec 17.0 MBytes 143 Mbits/sec 12107

[ 5] 5.01-6.00 sec 16.9 MBytes 142 Mbits/sec 12061

[ 5] 6.00-7.00 sec 16.8 MBytes 141 Mbits/sec 11938

[ 5] 7.00-8.00 sec 16.1 MBytes 135 Mbits/sec 11498

[ 5] 8.00-9.01 sec 16.3 MBytes 137 Mbits/sec 11627

[ 5] 9.01-10.01 sec 16.1 MBytes 135 Mbits/sec 11461

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

[ ID] Interval Transfer Bitrate Jitter Lost/Total Datagrams

[ 5] 0.00-10.01 sec 167 MBytes 140 Mbits/sec 0.000 ms 0/118771 (0%) sender

[ 5] 0.00-10.02 sec 165 MBytes 138 Mbits/sec 0.260 ms 1402/118770 (1.2%) receiver

iperf Done.

PS C:\Users\franc\Desktop\iperf3.18\_64\iperf3.18\_64> ./iperf3 -c 172.21.153.12 -u -b 400M -l 1472

warning: UDP block size 1472 exceeds TCP MSS 1363, may result in fragmentation / drops

Connecting to host 172.21.153.12, port 5201

[ 5] local 172.21.152.30 port 49214 connected to 172.21.153.12 port 5201

[ ID] Interval Transfer Bitrate Total Datagrams

[ 5] 0.00-1.01 sec 17.0 MBytes 141 Mbits/sec 12081

[ 5] 1.01-2.01 sec 17.7 MBytes 148 Mbits/sec 12601

[ 5] 2.01-3.01 sec 17.7 MBytes 148 Mbits/sec 12601

[ 5] 3.01-4.01 sec 17.5 MBytes 147 Mbits/sec 12486

[ 5] 4.01-5.01 sec 17.7 MBytes 149 Mbits/sec 12629

[ 5] 5.01-6.01 sec 17.7 MBytes 149 Mbits/sec 12630

[ 5] 6.01-7.01 sec 17.6 MBytes 148 Mbits/sec 12522

[ 5] 7.01-8.01 sec 17.3 MBytes 145 Mbits/sec 12318

[ 5] 8.01-9.01 sec 17.4 MBytes 146 Mbits/sec 12409

[ 5] 9.01-10.01 sec 16.4 MBytes 138 Mbits/sec 11709

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

[ ID] Interval Transfer Bitrate Jitter Lost/Total Datagrams

[ 5] 0.00-10.01 sec 174 MBytes 146 Mbits/sec 0.000 ms 0/123986 (0%) sender

[ 5] 0.00-10.02 sec 172 MBytes 144 Mbits/sec 0.163 ms 1203/123986 (0.97%) receiver

iperf Done.

PS C:\Users\franc\Desktop\iperf3.18\_64\iperf3.18\_64> ./iperf3 -c 172.21.153.12

Connecting to host 172.21.153.12, port 5201

[ 5] local 172.21.152.30 port 60615 connected to 172.21.153.12 port 5201

[ ID] Interval Transfer Bitrate

[ 5] 0.00-1.01 sec 11.5 MBytes 96.0 Mbits/sec

[ 5] 1.01-2.01 sec 14.8 MBytes 123 Mbits/sec

[ 5] 2.01-3.01 sec 14.9 MBytes 124 Mbits/sec

[ 5] 3.01-4.02 sec 14.1 MBytes 118 Mbits/sec

[ 5] 4.02-5.01 sec 14.0 MBytes 118 Mbits/sec

[ 5] 5.01-6.00 sec 11.6 MBytes 98.3 Mbits/sec

[ 5] 6.00-7.00 sec 14.8 MBytes 124 Mbits/sec

[ 5] 7.00-8.01 sec 15.1 MBytes 126 Mbits/sec

[ 5] 8.01-9.01 sec 12.8 MBytes 107 Mbits/sec

[ 5] 9.01-10.01 sec 13.2 MBytes 111 Mbits/sec

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

[ ID] Interval Transfer Bitrate

[ 5] 0.00-10.01 sec 137 MBytes 115 Mbits/sec sender

[ 5] 0.00-10.04 sec 137 MBytes 114 Mbits/sec receiver

iperf Done.

PS C:\Users\franc\Desktop\iperf3.18\_64\iperf3.18\_64> ./iperf3 -c 172.21.153.12

Connecting to host 172.21.153.12, port 5201

[ 5] local 172.21.152.30 port 60617 connected to 172.21.153.12 port 5201

[ ID] Interval Transfer Bitrate

[ 5] 0.00-1.01 sec 5.62 MBytes 46.8 Mbits/sec

[ 5] 1.01-2.01 sec 12.6 MBytes 105 Mbits/sec

[ 5] 2.01-3.00 sec 12.8 MBytes 108 Mbits/sec

[ 5] 3.00-4.00 sec 11.8 MBytes 98.6 Mbits/sec

[ 5] 4.00-5.01 sec 15.0 MBytes 124 Mbits/sec

[ 5] 5.01-6.00 sec 14.8 MBytes 125 Mbits/sec

[ 5] 6.00-7.01 sec 15.1 MBytes 126 Mbits/sec

[ 5] 7.01-8.01 sec 15.1 MBytes 127 Mbits/sec

[ 5] 8.01-9.01 sec 14.1 MBytes 119 Mbits/sec

[ 5] 9.01-10.01 sec 8.38 MBytes 70.1 Mbits/sec

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

[ ID] Interval Transfer Bitrate

[ 5] 0.00-10.01 sec 125 MBytes 105 Mbits/sec sender

[ 5] 0.00-10.03 sec 125 MBytes 105 Mbits/sec receiver

iperf Done.

PS C:\Users\franc\Desktop\iperf3.18\_64\iperf3.18\_64> ./iperf3 -c 172.21.153.12

Connecting to host 172.21.153.12, port 5201

[ 5] local 172.21.152.30 port 60619 connected to 172.21.153.12 port 5201

[ ID] Interval Transfer Bitrate

[ 5] 0.00-1.01 sec 17.1 MBytes 142 Mbits/sec

[ 5] 1.01-2.01 sec 15.9 MBytes 133 Mbits/sec

[ 5] 2.01-3.00 sec 14.6 MBytes 124 Mbits/sec

[ 5] 3.00-4.02 sec 16.1 MBytes 133 Mbits/sec

[ 5] 4.02-5.02 sec 16.0 MBytes 135 Mbits/sec

[ 5] 5.02-6.00 sec 16.0 MBytes 136 Mbits/sec

[ 5] 6.00-7.00 sec 15.1 MBytes 127 Mbits/sec

[ 5] 7.00-8.00 sec 16.0 MBytes 134 Mbits/sec

[ 5] 8.00-9.00 sec 16.1 MBytes 135 Mbits/sec

[ 5] 9.00-10.00 sec 15.9 MBytes 133 Mbits/sec

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

[ ID] Interval Transfer Bitrate

[ 5] 0.00-10.00 sec 159 MBytes 133 Mbits/sec sender

[ 5] 0.00-10.05 sec 158 MBytes 132 Mbits/sec receiver

iperf Done.

PS C:\Users\franc\Desktop\iperf3.18\_64\iperf3.18\_64> ./iperf3 -c 172.21.153.12

Connecting to host 172.21.153.12, port 5201

[ 5] local 172.21.152.30 port 60621 connected to 172.21.153.12 port 5201

[ ID] Interval Transfer Bitrate

[ 5] 0.00-1.01 sec 14.8 MBytes 123 Mbits/sec

[ 5] 1.01-2.01 sec 15.5 MBytes 130 Mbits/sec

[ 5] 2.01-3.02 sec 14.4 MBytes 120 Mbits/sec

[ 5] 3.02-4.00 sec 15.5 MBytes 132 Mbits/sec

[ 5] 4.00-5.01 sec 13.6 MBytes 113 Mbits/sec

[ 5] 5.01-6.00 sec 15.2 MBytes 129 Mbits/sec

[ 5] 6.00-7.01 sec 15.0 MBytes 124 Mbits/sec

[ 5] 7.01-8.01 sec 14.6 MBytes 123 Mbits/sec

[ 5] 8.01-9.01 sec 15.0 MBytes 126 Mbits/sec

[ 5] 9.01-10.01 sec 14.6 MBytes 123 Mbits/sec

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

[ ID] Interval Transfer Bitrate

[ 5] 0.00-10.01 sec 148 MBytes 124 Mbits/sec sender

[ 5] 0.00-10.03 sec 148 MBytes 124 Mbits/sec receiver

iperf Done.

PS C:\Users\franc\Desktop\iperf3.18\_64\iperf3.18\_64> ./iperf3 -c 172.21.153.12

Connecting to host 172.21.153.12, port 5201

[ 5] local 172.21.152.30 port 60623 connected to 172.21.153.12 port 5201

[ ID] Interval Transfer Bitrate

[ 5] 0.00-1.00 sec 12.1 MBytes 102 Mbits/sec

[ 5] 1.00-2.01 sec 8.88 MBytes 74.1 Mbits/sec

[ 5] 2.01-3.01 sec 12.8 MBytes 106 Mbits/sec

[ 5] 3.01-4.01 sec 14.6 MBytes 123 Mbits/sec

[ 5] 4.01-5.01 sec 15.1 MBytes 126 Mbits/sec

[ 5] 5.01-6.01 sec 14.5 MBytes 122 Mbits/sec

[ 5] 6.01-7.01 sec 14.9 MBytes 125 Mbits/sec

[ 5] 7.01-8.00 sec 14.0 MBytes 119 Mbits/sec

[ 5] 8.00-9.01 sec 14.9 MBytes 123 Mbits/sec

[ 5] 9.01-10.00 sec 15.0 MBytes 127 Mbits/sec

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

[ ID] Interval Transfer Bitrate

[ 5] 0.00-10.00 sec 137 MBytes 115 Mbits/sec sender

[ 5] 0.00-10.02 sec 137 MBytes 114 Mbits/sec receiver

iperf Done.

PS C:\Users\franc\Desktop\iperf3.18\_64\iperf3.18\_64> ./iperf3 -c 172.21.153.12

Connecting to host 172.21.153.12, port 5201

[ 5] local 172.21.152.30 port 60626 connected to 172.21.153.12 port 5201

[ ID] Interval Transfer Bitrate

[ 5] 0.00-1.01 sec 14.6 MBytes 121 Mbits/sec

[ 5] 1.01-2.01 sec 14.6 MBytes 123 Mbits/sec

[ 5] 2.01-3.01 sec 16.2 MBytes 136 Mbits/sec

[ 5] 3.01-4.00 sec 15.8 MBytes 134 Mbits/sec

[ 5] 4.00-5.00 sec 15.9 MBytes 133 Mbits/sec

[ 5] 5.00-6.01 sec 16.0 MBytes 134 Mbits/sec

[ 5] 6.01-7.01 sec 16.0 MBytes 134 Mbits/sec

[ 5] 7.01-8.00 sec 15.8 MBytes 133 Mbits/sec

[ 5] 8.00-9.00 sec 14.6 MBytes 123 Mbits/sec

[ 5] 9.00-10.02 sec 15.9 MBytes 131 Mbits/sec

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

[ ID] Interval Transfer Bitrate

[ 5] 0.00-10.02 sec 155 MBytes 130 Mbits/sec sender

[ 5] 0.00-10.03 sec 155 MBytes 130 Mbits/sec receiver

iperf Done.

PS C:\Users\franc\Desktop\iperf3.18\_64\iperf3.18\_64> ./iperf3 -c 172.21.153.12

Connecting to host 172.21.153.12, port 5201

[ 5] local 172.21.152.30 port 60628 connected to 172.21.153.12 port 5201

[ ID] Interval Transfer Bitrate

[ 5] 0.00-1.01 sec 12.1 MBytes 101 Mbits/sec

[ 5] 1.01-2.01 sec 9.25 MBytes 77.6 Mbits/sec

[ 5] 2.01-3.01 sec 10.6 MBytes 89.0 Mbits/sec

[ 5] 3.01-4.00 sec 11.1 MBytes 94.2 Mbits/sec

[ 5] 4.00-5.00 sec 10.8 MBytes 89.9 Mbits/sec

[ 5] 5.00-6.00 sec 10.6 MBytes 89.3 Mbits/sec

[ 5] 6.00-7.00 sec 10.4 MBytes 86.9 Mbits/sec

[ 5] 7.00-8.01 sec 9.25 MBytes 77.3 Mbits/sec

[ 5] 8.01-9.00 sec 14.6 MBytes 123 Mbits/sec

[ 5] 9.00-10.01 sec 15.2 MBytes 127 Mbits/sec

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

[ ID] Interval Transfer Bitrate

[ 5] 0.00-10.01 sec 114 MBytes 95.5 Mbits/sec sender

[ 5] 0.00-10.03 sec 114 MBytes 95.4 Mbits/sec receiver

iperf Done.

PS C:\Users\franc\Desktop\iperf3.18\_64\iperf3.18\_64> ./iperf3 -c 172.21.153.12

Connecting to host 172.21.153.12, port 5201

[ 5] local 172.21.152.30 port 60630 connected to 172.21.153.12 port 5201

[ ID] Interval Transfer Bitrate

[ 5] 0.00-1.01 sec 12.6 MBytes 105 Mbits/sec

[ 5] 1.01-2.01 sec 15.1 MBytes 127 Mbits/sec

[ 5] 2.01-3.01 sec 11.5 MBytes 96.5 Mbits/sec

[ 5] 3.01-4.01 sec 14.9 MBytes 125 Mbits/sec

[ 5] 4.01-5.01 sec 15.0 MBytes 126 Mbits/sec

[ 5] 5.01-6.00 sec 16.1 MBytes 136 Mbits/sec

[ 5] 6.00-7.00 sec 15.8 MBytes 132 Mbits/sec

[ 5] 7.00-8.00 sec 15.8 MBytes 132 Mbits/sec

[ 5] 8.00-9.02 sec 16.4 MBytes 136 Mbits/sec

[ 5] 9.02-10.01 sec 16.0 MBytes 135 Mbits/sec

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

[ ID] Interval Transfer Bitrate

[ 5] 0.00-10.01 sec 149 MBytes 125 Mbits/sec sender

[ 5] 0.00-10.06 sec 149 MBytes 124 Mbits/sec receiver

iperf Done.

PS C:\Users\franc\Desktop\iperf3.18\_64\iperf3.18\_64> ./iperf3 -c 172.21.153.12

Connecting to host 172.21.153.12, port 5201

[ 5] local 172.21.152.30 port 60632 connected to 172.21.153.12 port 5201

[ ID] Interval Transfer Bitrate

[ 5] 0.00-1.01 sec 11.9 MBytes 98.8 Mbits/sec

[ 5] 1.01-2.01 sec 14.9 MBytes 125 Mbits/sec

[ 5] 2.01-3.01 sec 15.5 MBytes 130 Mbits/sec

[ 5] 3.01-4.01 sec 14.5 MBytes 121 Mbits/sec

[ 5] 4.01-5.01 sec 14.8 MBytes 124 Mbits/sec

[ 5] 5.01-6.00 sec 15.1 MBytes 127 Mbits/sec

[ 5] 6.00-7.02 sec 15.4 MBytes 127 Mbits/sec

[ 5] 7.02-8.01 sec 15.0 MBytes 126 Mbits/sec

[ 5] 8.01-9.01 sec 15.1 MBytes 127 Mbits/sec

[ 5] 9.01-10.01 sec 15.0 MBytes 125 Mbits/sec

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

[ ID] Interval Transfer Bitrate

[ 5] 0.00-10.01 sec 147 MBytes 123 Mbits/sec sender

[ 5] 0.00-10.03 sec 147 MBytes 123 Mbits/sec receiver

iperf Done.

PS C:\Users\franc\Desktop\iperf3.18\_64\iperf3.18\_64> ./iperf3 -c 172.21.153.12

Connecting to host 172.21.153.12, port 5201

[ 5] local 172.21.152.30 port 60634 connected to 172.21.153.12 port 5201

[ ID] Interval Transfer Bitrate

[ 5] 0.00-1.01 sec 12.0 MBytes 99.5 Mbits/sec

[ 5] 1.01-2.01 sec 15.2 MBytes 128 Mbits/sec

[ 5] 2.01-3.00 sec 14.8 MBytes 125 Mbits/sec

[ 5] 3.00-4.02 sec 15.6 MBytes 129 Mbits/sec

[ 5] 4.02-5.01 sec 15.4 MBytes 129 Mbits/sec

[ 5] 5.01-6.02 sec 14.9 MBytes 124 Mbits/sec

[ 5] 6.02-7.01 sec 15.1 MBytes 127 Mbits/sec

[ 5] 7.01-8.00 sec 11.5 MBytes 97.5 Mbits/sec

[ 5] 8.00-9.00 sec 15.8 MBytes 132 Mbits/sec

[ 5] 9.00-10.01 sec 16.4 MBytes 137 Mbits/sec

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

[ ID] Interval Transfer Bitrate

[ 5] 0.00-10.01 sec 147 MBytes 123 Mbits/sec sender

[ 5] 0.00-10.04 sec 146 MBytes 122 Mbits/sec receiver

iperf Done.

PS C:\Users\franc\Desktop\iperf3.18\_64\iperf3.18\_64> ./iperf3 -c 172.21.153.12

Connecting to host 172.21.153.12, port 5201

[ 5] local 172.21.152.30 port 60636 connected to 172.21.153.12 port 5201

[ ID] Interval Transfer Bitrate

[ 5] 0.00-1.01 sec 13.2 MBytes 110 Mbits/sec

[ 5] 1.01-2.00 sec 15.0 MBytes 127 Mbits/sec

[ 5] 2.00-3.01 sec 15.0 MBytes 124 Mbits/sec

[ 5] 3.01-4.01 sec 15.1 MBytes 127 Mbits/sec

[ 5] 4.01-5.01 sec 13.1 MBytes 110 Mbits/sec

[ 5] 5.01-6.01 sec 14.5 MBytes 122 Mbits/sec

[ 5] 6.01-7.01 sec 15.1 MBytes 127 Mbits/sec

[ 5] 7.01-8.01 sec 15.1 MBytes 127 Mbits/sec

[ 5] 8.01-9.01 sec 15.0 MBytes 125 Mbits/sec

[ 5] 9.01-10.01 sec 15.2 MBytes 128 Mbits/sec

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

[ ID] Interval Transfer Bitrate

[ 5] 0.00-10.01 sec 146 MBytes 123 Mbits/sec sender

[ 5] 0.00-10.04 sec 146 MBytes 122 Mbits/sec receiver

iperf Done.

PS C:\Users\franc\Desktop\iperf3.18\_64\iperf3.18\_64> ./iperf3 -c 172.21.153.12

Connecting to host 172.21.153.12, port 5201

[ 5] local 172.21.152.30 port 60640 connected to 172.21.153.12 port 5201

[ ID] Interval Transfer Bitrate

[ 5] 0.00-1.00 sec 13.1 MBytes 110 Mbits/sec

[ 5] 1.00-2.00 sec 15.1 MBytes 127 Mbits/sec

[ 5] 2.00-3.01 sec 14.0 MBytes 117 Mbits/sec

[ 5] 3.01-4.01 sec 12.6 MBytes 106 Mbits/sec

[ 5] 4.01-5.01 sec 14.2 MBytes 119 Mbits/sec

[ 5] 5.01-6.00 sec 14.6 MBytes 124 Mbits/sec

[ 5] 6.00-7.00 sec 15.2 MBytes 128 Mbits/sec

[ 5] 7.00-8.00 sec 14.8 MBytes 124 Mbits/sec

[ 5] 8.00-9.02 sec 15.1 MBytes 125 Mbits/sec

[ 5] 9.02-10.01 sec 15.2 MBytes 128 Mbits/sec

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

[ ID] Interval Transfer Bitrate

[ 5] 0.00-10.01 sec 144 MBytes 121 Mbits/sec sender

[ 5] 0.00-10.03 sec 144 MBytes 121 Mbits/sec receiver

iperf Done.

PS C:\Users\franc\Desktop\iperf3.18\_64\iperf3.18\_64> ./iperf3 -c 172.21.153.12

Connecting to host 172.21.153.12, port 5201

[ 5] local 172.21.152.30 port 60642 connected to 172.21.153.12 port 5201

[ ID] Interval Transfer Bitrate

[ 5] 0.00-1.00 sec 13.6 MBytes 114 Mbits/sec

[ 5] 1.00-2.01 sec 15.2 MBytes 127 Mbits/sec

[ 5] 2.01-3.01 sec 13.2 MBytes 110 Mbits/sec

[ 5] 3.01-4.00 sec 14.8 MBytes 125 Mbits/sec

[ 5] 4.00-5.00 sec 8.88 MBytes 74.2 Mbits/sec

[ 5] 5.00-6.01 sec 10.1 MBytes 84.5 Mbits/sec

[ 5] 6.01-7.01 sec 8.50 MBytes 71.0 Mbits/sec

[ 5] 7.01-8.01 sec 6.50 MBytes 54.9 Mbits/sec

[ 5] 8.01-9.01 sec 8.50 MBytes 71.0 Mbits/sec

[ 5] 9.01-10.00 sec 4.75 MBytes 40.1 Mbits/sec

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

[ ID] Interval Transfer Bitrate

[ 5] 0.00-10.00 sec 104 MBytes 87.3 Mbits/sec sender

[ 5] 0.00-10.38 sec 104 MBytes 84.1 Mbits/sec receiver

iperf Done.

PS C:\Users\franc\Desktop\iperf3.18\_64\iperf3.18\_64> ./iperf3 -c 172.21.153.12

Connecting to host 172.21.153.12, port 5201

[ 5] local 172.21.152.30 port 60644 connected to 172.21.153.12 port 5201

[ ID] Interval Transfer Bitrate

[ 5] 0.00-1.01 sec 9.62 MBytes 80.1 Mbits/sec

[ 5] 1.01-2.01 sec 15.4 MBytes 129 Mbits/sec

[ 5] 2.01-3.01 sec 15.6 MBytes 130 Mbits/sec

[ 5] 3.01-4.00 sec 15.2 MBytes 129 Mbits/sec

[ 5] 4.00-5.01 sec 16.6 MBytes 139 Mbits/sec

[ 5] 5.01-6.00 sec 15.9 MBytes 133 Mbits/sec

[ 5] 6.00-7.01 sec 16.6 MBytes 139 Mbits/sec

[ 5] 7.01-8.01 sec 16.2 MBytes 136 Mbits/sec

[ 5] 8.01-9.01 sec 16.2 MBytes 136 Mbits/sec

[ 5] 9.01-10.01 sec 14.9 MBytes 125 Mbits/sec

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

[ ID] Interval Transfer Bitrate

[ 5] 0.00-10.01 sec 152 MBytes 128 Mbits/sec sender

[ 5] 0.00-10.04 sec 152 MBytes 127 Mbits/sec receiver